Pomoc

# Ustawienia, które można skonfigurować za pomocą programu Web Image Monitor

Poprzedni Następny

Za pomocą programu Web Image Monitor skonfiguruj ustawienia ochrony przedstawione w poniższej tabeli.

Kategoria | Pozycja | Ustawienie
--- | --- | ---
Ustawienia urządzeniaDzienniki | Zbieraj dzienniki błędów zadań | Aktywny
Ustawienia urządzeniaDzienniki | Zbieraj dzienniki dostępów | Aktywny
OchronaZasady blokowania użytkownika | Blokada | Aktywny Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Funkcja blokowania użytkownika.
OchronaZasady blokowania użytkownika | Liczba prób dostępu przed zablokowaniem | 5 razy lub mniej. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Funkcja blokowania użytkownika.
OchronaZasady blokowania użytkownika | Czas do zwolnienia blokady | Ustaw na [Aktywny] lub [Nieaktywne]. W przypadku wybrania [Aktywny], ustaw zegar zwolnienia blokady na 60 minut lub więcej. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Funkcja blokowania użytkownika.
OchronaZasady blokowania użytkownika | Zablokuj użytkownika po upływie | W przypadku ustawienia opcji "Zegar zwolnienia blokady" na [Aktywny], ustaw zegar zwolnienia blokady na 60 minut lub więcej. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Funkcja blokowania użytkownika.
SiećSNMPv3 | Funkcje SNMPv3 | Nieaktywny Aby korzystać z funkcji protokołu SNMPv3, ustaw opcję "Funkcje SNMPv3" na [Aktywny], a opcję "Pozwól na komunikację SNMPv3" na [Tylko szyfrowanie]. Ponieważ protokół SNMPv3 wymusza autoryzację każdego pakietu, dziennik logowania będzie wyłączony tak długo, jak komunikacja SNMPv3 będzie aktywna.
OchronaOchrona sieci | FTP | Nieaktywny Przed określeniem tego ustawienia, ustaw w panelu operacyjnym opcję "Poziom bezpieczeństwa sieci" na [Poziom 2].
OchronaS/MIME | Algorytm szyfrowania | AES 128-bitowy, AES 256-bitowy lub 3DES 168-bitowy Aby korzystać z S/MIME, należy zarejestrować certyfikat użytkownika.
Książka adresowaSzczegółowe wprowadzenieDodaj użytkownika/ZmieńE-mail | Certyfikat użytkownika | Aby korzystać z S/MIME, należy zarejestrować certyfikat użytkownika.

- Administrator musi wskazać, który poziom siły może być określony dla algorytmu szyfrowania.

- Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat określania algorytmu szyfrowania i rejestrowania certyfikatu użytkownika, patrz Konfiguracja S/MIME.

PoprzedniNastępny