Pomoc

# Korzystanie z automatycznego czyszczenia pamięci

Poprzedni Następny

- Jeśli funkcja automatycznego czyszczenia pamięci zostanie ustawiona na [Włączone] spowoduje to, że dane tymczasowe pozostawione na dysku twardym, kiedy wybrana była opcja [Wyłączone], mogą nie zostać nadpisane.

- Jeśli główny włącznik zasilania zostanie wyłączony przed zakończeniem automatycznego czyszczenia pamięci, proces nadpisywania zatrzyma się, a dane pozostaną na dysku twardym.

- Nie zatrzymuj procesu nadpisywania. Działanie takie może doprowadzić do uszkodzenia dysku twardego.

- Jeśli główny wyłącznik zasilania zostanie wyłączony przed zakończeniem automatycznego czyszczenia pamięci, nadpisywanie będzie kontynuowane po ponownym włączeniu zasilania.

- Jeśli pojawi się błąd przed zakończeniem nadpisywania, należy wyłączyć zasilanie. Włącz drukarkę i powtórz procedurę od punktu 1.

Zaloguj się jako administrator urządzenia, korzystając z panela operacyjnego.

Naciśnij przycisk [Ustawienia systemu].

Naciśnij przycisk [Narzędzia administr.].

Naciśnij trzykrotnie przycisk [Następny].

Naciśnij przycisk [Ustawienia auto. czyszczenia pamięci].

Naciśnij przycisk [Włączone].

Wybierz metodę nadpisywania, która ma być używana.

Po wybraniu opcji [NSA] lub [DoD] przejdź do punktu 10.

Po wybraniu opcji [Numery losowe] przejdź do punktu 8.

Naciśnij przycisk [Zmień].

Wprowadź żądaną liczbę powtórzeń procesu nadpisywania przy użyciu przycisków numerycznych, a następnie naciśnij przycisk [].

Naciśnij przycisk [OK].

Funkcja automatycznego czyszczenia pamięci została ustawiona.

Wyloguj się.

- W przypadku wybrania obu opcji: nadpisywania i szyfrowania danych, nadpisane dane zostaną również zaszyfrowane.

PoprzedniNastępny