Pomoc

# Ustawienia systemu

Poprzedni Następny

Jeżeli określono autoryzację administratora, ograniczenia operacji użytkownika różnią się w zależności od konfiguracji w menu „Dostępne ustawienia”.

[Funkcje ogólne]

Ustawienia | Użytkownik | Urządz. | Sieć | Plik | Nie ustaw. | Ustaw.
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
[Zarejestruj/Zmień/Usuń tekst użytkownika] | O | O/Z | O | O | O/Z | O
[Sygnał dźwiękowy panela] | O | O/Z | O | O | O/Z | O
[Sygnał nagrzewania] | O | O/Z | O | O | O/Z | O
[Wyświetl licznik kopii] | O | O/Z | O | O | O/Z | O
[Priorytet funkcji] | O | O/Z | O | O | O/Z | O
[Alokacja przycisku funkcyjnego]*1 | O | O/Z | O | O | O/Z | O
[Ustawienia kolorowego ekranu] | O | O/Z | O | O | O/Z | O
[Priorytet drukowania] | O | O/Z | O | O | O/Z | O
[Czas resetowania funkcji] | O | O/Z | O | O | O/Z | O
[Wyjście: kopiarka] | O | O/Z | O | O | O/Z | O
[Wyjście: serwer dokumentów] | O | O/Z | O | O | O/Z | O
[Wyjście: faks] | O | O/Z | O | O | O/Z | O
[Wyjście: drukarka] | O | O/Z | O | O | O/Z | O
[Powtarzanie przycisku] | O | O/Z | O | O | O/Z | O
[Status systemu/Czas wyświetlania listy zadań] | O | O/Z | O | O | O/Z | O
[Klawiatura zewnętrzna] | O | O/Z | O | O | O/Z | O
[Program/Zmień listę urządzeń USB] | O | O/Z | O | O | O/Z | O
[Kompatybilne ID] | O | O/Z | O | O | O/Z | O

*1 Nie dotyczy panela operacyjnego Smart.

[Ustaw. kaset na pap.]

Ustawienia | Użytkownik | Urządz. | Sieć | Plik | Nie ustaw. | Ustaw.
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
[Priorytet kaset na papier: kopiarka] | O | O/Z | O | O | O/Z | O
[Priorytet kaset na papier: faks] | O | O/Z | O | O | O/Z | O
[Priorytet kaset na papier: drukarka] | O | O/Z | O | O | O/Z | O
[Rozmiar papieru w kasecie: Kaseta 1-4] | O | O/Z | O | O | O/Z | O
[Rozmiar papieru na tacy ręcznej drukarki] | O | O/Z | O | O | O/Z | O
[Typ papieru: Taca ręczna] | O | O/Z | O | O | O/Z | O
[Typ papieru: Kaseta 1-4] | O | O/Z | O | O | O/Z | O
[Kaseta na okładki] | O | O/Z | O | O | O/Z | O
[Kaseta na przekładki] | O | O/Z | O | O | O/Z | O

[Ustawienia zegara]

Ustawienia | Użytkownik | Urządz. | Sieć | Plik | Nie ustaw. | Ustaw.
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
[Zegar przejścia w tryb uśpienia] | O | O/Z | O | O | O/Z | O
[Zegar przej.w tryb nis.pob.mocy] | O | O/Z | O | O | O/Z | O
[Czas auto resetu systemu] | O | O/Z | O | O | O/Z | O
[Czas auto resetu kopiarki/serwera dok.] | O | O/Z | O | O | O/Z | O
[Czas auto. resetowania faksu] | O | O/Z | O | O | O/Z | O
[Czas autom. resetowania drukarki] | O | O/Z | O | O | O/Z | O
[Czas auto resetu skanera] | O | O/Z | O | O | O/Z | O
[Data] | O | O/Z | O | O | O/Z | O
[Godzina] | O | O/Z | O | O | O/Z | O
[Czas autom. wylogowania] | O | O/Z | O | O | O/Z | O
[Tryb wył.zes.grzej.(oszcz.energii) wł/wył] | O | O/Z | O | O | O/Z | O
[Zegar tygodniowy] | O | O/Z | O | O | O/Z | O

[Ustawienia interfejsu]

[Sieć]
Ustawienia | Użytkownik | Urządz. | Sieć | Plik | Nie ustaw. | Ustaw.
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
[Adres IPv4 urządzenia]*2 | O | O | O/Z | O | O/Z | O
[Adres IPv4 bramy] | O | O | O/Z | O | O/Z | O
[Adres IPv6 urządzenia] | O | O | O | O | O | O
[Adres IPv6 bramy] | O | O | O | O | O | O
[Auto-konfiguracja Stateless adresu IPv6] | O | O | O/Z | O | O/Z | O
[Konfiguracja DHCPv6] | O | O | O/Z | O | O/Z | O
[Konfiguracja DNS]*3 | O | O | O/Z | O | O/Z | O
[Konfiguracja DDNS] | O | O | O/Z | O | O/Z | O
[IPsec] | O | O | O/Z | O | O/Z | O
[Nazwa domeny]*2 | O | O | O/Z | O | O/Z | O
[Konfiguracja WINS] | O | O | O/Z | O | O/Z | O
[Aktywny protokół] | O | O | O/Z | O | O/Z | O
[Protokół dostarczania NCP] | O | O | O/Z | O | O/Z | O
[Typ ramki NW] | O | O | O/Z | O | O/Z | O
[Nazwa komputera SMB] | O | O | O/Z | O | O/Z | O
[Grupa robocza SMB] | O | O | O/Z | O | O/Z | O
[Szybkość Ethernetu] | O | O | O/Z | O | O/Z | O
[Typ LAN] | O | O | O/Z | O | O/Z | O
[Polecenie ping] | – | – | O/Z | – | O/Z | O
[Pozwól na komunikację SNMPv3] | O | O | O/Z | O | O/Z | O
[Pozwól na komunikację SSL/TLS] | O | O | O/Z | O | O/Z | O
[Nazwa hosta] | O | O | O/Z | O | O/Z | O
[Nazwa maszyny] | O | O | O/Z | O | O/Z | O
[Authoryz. IEEE 802.1X dla Ethernet] | O | O | O/Z | O | O/Z | O
[Przywróć autoryzac. IEEE 802.1X do domyśl.] | – | – | O/Z | – | O/Z | –

*2 Jeżeli ustawione jest automatyczne uzyskiwanie, dane są tylko do odczytu.

*3 Wszyscy administratorzy i użytkownicy mogą uruchamiać testy połączenia.

[Bezprz. sieć LAN]
Ustawienia | Użytkownik | Urządz. | Sieć | Plik | Nie ustaw. | Ustaw.
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
[Tryb komunikacji] | O | O | O/Z | O | O/Z | O
[Ustawienia SSID] | O | O | O/Z | O | O/Z | O
[Kanał Ad-hoc] | O | O | O/Z | O | O/Z | O
[Metoda ochrony] | O | O | O/Z | O | O/Z | O
[Prosta konf.sieci bezprz.] | – | – | O/Z | – | O/Z | –
[Sygnał bezprzewodowej sieci LAN] | O | O | O | O | O | O
[Przywróć ustawienia domyślne] | – | – | O/Z | – | O/Z | –

[Drukuj listę]
Ustawienia | Użytkownik | Urządz. | Sieć | Plik | Nie ustaw. | Ustaw.
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
[Drukuj listę] | – | – | O/Z | – | O/Z | –

[Przesyłanie pliku]

Ustawienia | Użytkownik | Urządz. | Sieć | Plik | Nie ustaw. | Ustaw.
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
[Opcja dostarczania]*4 | O | O/Z | O | O | O/Z | O
[Adres IPv4 serwera przechwytuj.] | O | O/Z | O | O | O/Z | O
[Nadawanie pliku odebranego faksu] | O | O/Z | O | O | O/Z | O
[Serwer SMTP] | O | O | O/Z | O | O/Z | O
[Autoryzacja SMTP]*5 | O | O/Z | O | O | O/Z | O
[POP przed SMTP] | O | O/Z | O | O | O/Z | O
[Protokół odbioru] | O | O/Z | O | O | O/Z | O
[Ustawienia POP3/IMAP4] | O | O/Z | O | O | O/Z | O
[Adres e-mail administratora] | O | O/Z | O | O | O/Z | O
[Port komunikacji E-mail] | O | O | O/Z | O | O/Z | O
[Odstęp odbierania e-maili] | O | O | O/Z | O | O/Z | O
[Maksymalny rozmiar odbieranego e-maila] | O | O | O/Z | O | O/Z | O
[Zapis e-maila na serwerze] | O | O | O/Z | O | O/Z | O
[Domyślna nazwa użytkownika/Hasło (Wyślij)]*5 | O | O/Z | O | O | O/Z | O
[Zarej./Zmień/Usuń wiadom.e-mail] | O | O/Z | O | O | O/Z | O/Z
[Autom. określanie nazwy nadawcy] | O | O | O/Z | O | O/Z | O
[Konto e-mail faksu] | O | O/Z | O | O | O/Z | O
[Interwał skanera przed ponownym wysył.] | O | O | O/Z | O | O/Z | O
[Liczba ponownych wysłań skanera] | O | O | O/Z | O | O/Z | O

*4 Adresy podstawowego i pomocniczego serwera dostarczania są tylko do odczytu.

*5 Nie można odczytać haseł.

[Narzędzia administratora]

Ustawienia | Użytkownik | Urządz. | Sieć | Plik | Nie ustaw. | Ustaw.
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
[Zarządzanie książką adresową] | O/Z | O/Z*6 | O/Z*6 | O/Z*6 | O/Z*7 | O*7
[Książka adresowa: Zarejestruj/Zmień/Usuń grupę] | O/Z | O/Z*6 | O/Z*6 | O/Z*6 | O/Z*7 | O*7
[Książka adresowa: zmiana kolejności] | O/Z | – | – | – | O/Z | –
[Druk książki adresowej: Lista odbiorców] | O/Z | – | – | – | O/Z | O/Z
[Książka adresowa: Edycja indeksu] | O/Z | – | – | – | O/Z | –
[Książka adresowa: Przełącz indeks] | O/Z | – | – | – | O/Z | O
[Kopia zapas./przywróć: ustaw.użytk.i książka adr.] | O/Z | – | – | – | O/Z | –
[Ustaw. przenosz. danych dla autom.progr.książki adres.] | O/Z | O | O | O | O/Z | O
[Auto.usuw.użytk.w książce adr.] | O/Z | – | – | – | O/Z | –
[Usuń wszystkie dane w książce adresowej] | O/Z | – | – | – | O/Z | –
[Wyświetl/Drukuj licznik] | O | O/Z | O | O | O/Z | O/Z
[Wyświetl/Usuń/Drukuj licznik użytkownika] | O/Z*8 | O/Z*9 | O | O | O/Z | –
[Wyświetl / wyczyść licznik eco] | – | O/Z | – | – | – | –
[Wyświetl / wyczyść licznik eco na użytkownika] | – | O/Z | – | – | – | –
[Okres licznika eco/wiadomość administratora] | O | O/Z | O | O | O | O
[Działanie urządz.po przekr.limitu.] | O | O/Z | O | O | O | O
[Ogran.wykorz.liczby wydruk: Ustaw.zliczania jedn.] | O | O/Z | O | O | O | O
[Rozszerzone ograniczenie wykorzystania liczby wydruków] | O | O/Z | O | O | O | O
[Ogr.wykorz.liczby wydr:Domyś.wielk.ogran.] | O/Z | O | O | O | O | O
[Użyj gniazda nośnika] | O | O/Z | O | O | O | O
[Zarządzanie autoryzacją użytkownika] | O | O/Z | O | O | O/Z | O
[Zarządzanie rozszerzoną autoryzacją] | O | O/Z | O | O | O/Z | O
[Zarządzanie autoryzacją administratora] | O/Z *10*11 | O/Z*11 | O/Z*11 | O/Z*11 | O/Z | –
[Zarejestruj/ Zmień administratora] | O/Z*12 | O/Z*12 | O/Z*12 | O/Z*12 | – | –
[Zarządzanie czytnikiem zewnętrznym] | O | O/Z | O | O | O/Z | O
[Zarządzanie zewnętrzną jednostką taryfik.] | O | O/Z | O | O | O/Z | O
[Zarządzanie rozszerzoną zewnętrzną jednostką taryfikac.] | O | O/Z | O | O | O/Z | O
[Rozszerzona ochrona] |  |  |  |  |  |
[Klucz szyfrowania sterownika] | – | – | O/Z | – | O/Z | –
[Klucz szyfr.ster.: siła szyfr.] | O | O | O/Z | O | O/Z | O
[Ogranicz wyświetl. informacji o użytk.] | O | O/Z | O | O | O/Z | O
[Szyfr.ustawień użytk.i książki adresowej] | O/Z | O | O | O | O | O
[Rozszerz ochronę pliku] | O | O | O | O/Z | O | O
[Ogranicz użycie odbiorców (faks)] | O/Z | O | O | O | O | O
[Ogranicz dodawanie odbiorców użytkownika (faks)] | O/Z | O | O | O | O | O
[Ogranicz użycie odbiorców (skaner)] | O/Z | O | O | O | O | O
[Ogranicz dodawanie odbior. użytkownika (skaner)] | O/Z | O | O | O | O | O
[Prześlij do odbiorcy faksu] | O | O/Z | O | O | O | O
[Autoryzacja bieżącego zadania] | O | O/Z | O | O | O/Z | O
[Usługi @Remote] | O | O/Z | O | O | O/Z | O
[Aktualizacja oprogrogramowania sprzętowego] | O | O/Z | O | O | – | –
[Zmień oprogramowanie sprzętowe] | O | O/Z | O | O | – | –
[Warunki jakie musi spełniać hasło] | O/Z | – | – | – | – | –
[Konfiguracja przez SNMPv1, v2] | O | O | O/Z | O | O/Z | O
[Ustawienia zabezpieczenia dla naruszenia dostępu] | – | O/Z | – | – | – | –
[Próba naruszenia hasła metodą siłową] | – | O/Z | – | – | – | –
[Naruszenie dostępu do urządzenia] | – | O/Z | – | – | – | –
[Auto usuwanie pliku z serwera dok.] | O | O | O | O/Z | O/Z | O
[Auto usuwanie plików z serwera dokum.] | – | – | – | O/Z | O/Z | –
[Priorytet przechwytywania] | – | O/Z | – | – | O/Z | O
[Przechwytywanie:Usuń wszystkie nie wysłane pliki] | – | O/Z | – | – | O/Z | –
[Przechwytywanie: Właściciele] | – | O/Z | – | – | O/Z | O
[Przechwytywanie: Priorytet publ.] | – | O/Z | – | – | O/Z | O
[Przechwytywanie: Domyślny właściciel] | – | O/Z | – | – | O/Z | O
[Zarejestruj/Zmień/Usuń serwer LDAP]*5 | – | O/Z | – | – | O/Z | O
[Wyszukiwanie LDAP] | O | O/Z | O | O | O/Z | O
[Wejście w tryb uśp.poprzez zegar trybu uśp.] | O | O/Z | O | O | O/Z | O
[Poziom trybu oszczędzania energii] | O | O/Z | O | O | O/Z | O
[Testowe wezwanie serwisu] | – | O/Z | – | – | O/Z | –
[Powiadom o statusie maszyny] | – | O/Z | – | – | O/Z | –
[Blokada trybu serwisu] | O | O/Z | O | O | O/Z | O
[Wersja oprogr. sprzęt.] | O | O | O | O | O | O
[Poziom bezpieczeństwa sieci] | O | O | O/Z | O | O | O
[Ustawienia auto. czyszczenia pamięci] | O | O/Z | O | O | O | O
[Wyczyść wszyst.pamięci] | – | O/Z | – | – | – | –
[Usuń wszystkie dzienniki] | – | O/Z | – | – | O/Z | –
[Ustawienia przesyłania dziennika]*13 | O | O/Z | O | O | O/Z | O
[Wykr.ochronę danych przed kopiow.] | O | O/Z | O | O | O/Z | O
[Zapob.nieautor.kopiow./druk.:drukarka] | O | O/Z | O | O | O/Z | O
[Stały port USB] | O | O/Z | O | O | O/Z | O
[Zarejestruj / Zmień / Usuń Realm] | – | O/Z | – | – | O/Z | O
[Ustawienia szyfrowania danych maszyny] | – | O/Z | – | – | – | –
[Zarejestruj / Zmień / Usuń zdalne urządzenie] | – | O/Z | – | – | O/Z | –
[Zarejestruj / Usuń certyfikat urządzenia] | – | – | O/Z | – | – | –
[Info.o ustaw.urządz.: ustawienia importu (serwer)]*14 | – | – | – | – | – | –
[ Info.o ustaw.urządz.: rozpocznij import (serwer)] *14 | – | – | – | – | – | –
[Info.o ustaw.urz.: eksport (urz.pam.mas.)]*14 | – | – | – | – | – | –
[Info.o ustaw.urz.: import (urz.pam.mas.)]*14 | – | – | – | – | – | –
[Rodzaj pliku PDF: stały PDF/A] | O | O/Z | O | O | O/Z | O
[Przycisk Stop, aby wstrz.zad.druk.] | O | O/Z | O | O | O/Z | O
[Przycisk zmiany tr.oszczędz.energii] | O | O/Z | O | O | O/Z | O
[Obowiąz.znak bezp.: Kopiarka] | O | O/Z | O | O | O/Z | O
[Obowiąz.znak bezp.: Serw.dok. ] | O | O/Z | O | O | O/Z | O
[Obowiąz.znak bezp.: Faks] | O | O/Z | O |  | O/Z | O
[Obowiąz.znak bezp.: Drukarka] | O | O/Z | O | O | O/Z | O
[Własne dostosowanie użytkownika] | O | O/Z | O | O | O/Z | O
[Licznik użycia: zaplanowane / ustawienia resetu] | O | O/Z | O | O | O | O
[Wybierz język] | – | O/Z | – | – | O/Z | –
[Dzienniki zbierania danych] | – | O/Z | – | – | O/Z | –
[Tryb cichy: drukarka] | O | O/Z | O | O | O/Z | O
[Kod autoryzacji dysku twardego]. | – | O/Z | – | – | – | –

*5 Nie można odczytać haseł.

*6 Możliwe są tylko zmiany nagłówków i wyszukiwanie użytkownika.

*7 Zakres elementów możliwych do wykonania, zmiany i odczytu zależy od uprawnień dostępu.

*8 Można tylko wyczyścić.

*9 Można tylko wydrukować.

*10 Nie można zmienić, jeżeli jest używana funkcja pojedynczej autoryzacji.

*11 Można zmienić tylko ustawienia uprawnień administratora.

*12 Administratorzy mogą zmieniać tylko własne konta.

*13 Można zmienić tylko na [Wyłączone].

*14 O/Z może wykonywać administrator ze wszystkimi uprawnieniami: administratora użytkowników, administratora urządzenia, administratora sieci oraz administratora plików.

PoprzedniNastępny