Pomoc

# Transmisja podczas sprawdzania połączenia z odbiorcą (nadawanie natychmiastowe)

Poprzedni Następny

Korzystając z funkcji nadawania natychmiastowego, można wysyłać dokumenty podczas sprawdzania połączenia z odbiorcą.

Można podać odbiorców faksu lub faksu IP-Fax.

W przypadku określenia odbiorców faksu internetowego lub poczty elektronicznej bądź folderu docelowego, grupy czy wielu odbiorców tryb nadawania jest automatycznie przełączany na nadawanie z pamięci.

- Po wysłaniu ważnego dokumentu zalecamy przeprowadzenie rozmowy telefonicznej z odbiorcami w celu potwierdzenia odebrania wiadomości.

Wyświetl ekran początkowy faksu.

- Z zastosowaniem standardowego panela operacyjnego

  Naciśnij przycisk [Home] z lewej dolnej strony panela operacyjnego, po czym na ekranie [Faks] naciśnij ikonę [Ekran główny].

- Z zastosowaniem inteligentnego panela operacyjnego

  Naciśnij przycisk [Home] w górnej lewej części panela operacyjnego. Przesuń ekran w lewo, a następnie naciśnij ikonę [Faks] na Ekranie głównym 4.

Sprawdź, czy na ekranie pojawił się komunikat Gotowe.

Naciśnij[Nad.natych.].

Umieść oryginał w automatycznym podajniku dokumentów (ADF).

Wybierz odpowiednie ustawienia skanowania.

Określ odbiorcę.

W wypadku pomyłki należy nacisnąć przycisk [Kasuj], a następnie ponowić próbę.

Naciśnij przycisk [Start].

Tematy pokrewne

Wysyłanie oryginałów przy użyciu szyby ekspozycyjnej (nadawanie natychmiastowe)
PoprzedniNastępny