Pomoc

# Autoryzacja kodu użytkownika

Poprzedni Następny

Jest to sposób autoryzacji służący do ograniczania dostępu do funkcji związanych z kodem użytkownika. Tego samego kodu może używać wielu użytkowników.

Szczegółowe informacje na temat określania kodów użytkowników, patrz Podłączanie urządzenia/ustawienia systemu.

Szczegółowe informacje na temat określania kodu użytkownika w sterowniku drukarki lub sterowniku TWAIN znajdują się w Pomocy do sterownika.

Szczegółowe informacje na temat określania kodu użytkownika sterownika LAN-Fax znajdują się w Pomocy sterownika LAN-Fax.

Zaloguj się jako administrator urządzenia, korzystając z panela operacyjnego.

Naciśnij przycisk [Ustawienia systemu].

Naciśnij przycisk [Narzędzia administr.].

Naciśnij przycisk [Następny].

Naciśnij przycisk [Zarządzanie autoryzacją użytkownika].

Wybierz opcję [Autoryz. kodu użytk].

Jeśli autoryzacja użytkownika nie ma być włączona, wybierz opcję [Wyłączone].

W polu „Funkcje do ograniczenia” wybierz funkcje, które chcesz ograniczyć.

Jeżeli funkcja, którą chcesz zaznaczyć, nie wyświetla się, naciśnij przycisk [Następny].

Zaznaczone funkcje będą podlegać autoryzacji kodu użytkownika. Autoryzacja kodu użytkownika nie będzie obowiązywać w przypadku funkcji, które nie zostały zaznaczone.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ograniczania dostępnych funkcji dla pojedynczych użytkowników lub grup, patrz Ograniczanie dostępnych funkcji.

Aby określić autoryzację zadania drukowania, wybierz pozycję inną niż [Sterowanie z komp.] dla opcji `“Drukarka”` w sekcji `“Funkcje do ograniczenia”`.

Jeżeli nie chcesz określić autoryzacji zadania wydruku, przejdź do kroku 15.

Naciśnik przycisk [Dalej].

Wybierz poziom `“Autoryzacji zadań drukarki”`.

Aby uzyskać opis poziomów autoryzacji zadań drukarki, patrz Autoryzacja zadań drukowania.

Po wybraniu opcji [Cała] lub [Proste (wszystko)] przejdź do kroku 14.

Po wybraniu opcji [Proste (ograniczone)] przejdź do kroku 15.

Naciśnij przycisk [Zmień].

Określ zakres, w jakim opcja [Proste (ograniczone)] ma zastosowanie do „Autoryzacji zadań drukarki".

Określ zakres adresów IPv4, do którego ma zastosowanie to ustawienie. Możesz również określić, czy ustawienie ma być zastosowane do interfejsu USB.

Naciśnij przycisk [Wyjście].

Naciśnij przycisk [OK].

Wyloguj się.

- Z zastosowaniem standardowego panela operacyjnego:

  Naciśnij przycisk [Logowanie/Wylogowanie]. Wyświetlone zostanie okno z potwierdzeniem. Kliknięcie przycisku [Tak] spowoduje automatyczne wylogowanie.

- Z zastosowaniem Smart Operation Panel:

  Naciśnij [Wylogowanie]. Wyświetlone zostanie okno z potwierdzeniem. Kliknięcie przycisku [OK] spowoduje automatyczne wylogowanie.

PoprzedniNastępny