Pomoc

# Ustawienie trybu szyfrowania SSL/TLS

Poprzedni Następny

Określenie trybu szyfrowania komunikacji SSL/TLS umożliwia zmianę poziomu zabezpieczeń.

Tryb szyfrowania komunikacji

Tryb szyfrowania komunikacji umożliwia ustawienie szyfrowania komunikacji.

Tryb szyfrowania komunikacji | Opis
--- | ---
Tylko szyfrowany tekst | Pozwala tylko na zaszyfrowaną komunikację. Jeśli szyfrowanie nie jest możliwe, urządzenie nie nawiązuje komunikacji.
Priorytet szyfrowania tekstu | Nawiązuje zaszyfrowaną komunikację, jeżeli jest to możliwe. Jeśli szyfrowanie nie jest możliwe, urządzenie nawiązuje komunikację bez szyfrowania.
Szyfrowany/Nie zaszyfrowany tekst | Komunikacja przeprowadzana jest z szyfrowaniem lub bez niego, w zależności od ustawienia.

Po zainstalowaniu certyfikatu serwera należy określić tryb szyfrowania komunikacji SSL/TLS. Skonfigurowanie tego ustawienia pozwala zmienić poziom bezpieczeństwa.

Zaloguj się jako administrator sieci, korzystając z panela operacyjnego.

Naciśnij przycisk [Ustawienia systemu].

Naciśnij przycisk [Ustawienia interfejsu].

Naciśnij przycisk [Następny].

Naciśnij przycisk [Pozwól na komunikację SSL/TLS].

Wybierz odpowiedni tryb szyfrowania komunikacji.

Wybierz [Tylko szyfrowany tekst], [Priorytet szyfrowania tekstu] lub [Szyfrowany/Nie zaszyfrowany tekst] jako tryb szyfrowania komunikacji.

Naciśnij przycisk [OK].

Wyloguj się.

- Tryb szyfrowania komunikacji SSL/TLS można także określić za pomocą programu Web Image Monitor. Szczegółowe informacje można znaleźć w dziale Pomocy programu Web Image Monitor.

PoprzedniNastępny