Pomoc

# Dwustronne kopiowanie

Poprzedni Następny

Funkcja ta służy do kopiowania dwóch 1-stronnie zadrukowanych kartek lub jednej 2-stronnie zadrukowanej kartki na dwustronnej kartce. Podczas kopiowania obraz jest przesuwany, co pozwala uzyskać margines na oprawę.

- Z tą funkcją nie można używać tacy ręcznej.

Istnieją dwa typy dupleksu:

1-stronne 2-stronnie

Ta funkcja służy do kopiowania dwóch 1-stronnie zadrukowanych kartek na jedną 2-stronnie zadrukowaną kartkę.

2-stronne 2-stronnie

Ta funkcja służy do kopiowania jednej 2-stronnie zadrukowanej kartki na jedną 2-stronnie zadrukowaną kartkę.

Ostateczny obraz kopii będzie się różnił w zależności do orientacji oryginału ( lub ).

Orientacja oryginału i wykonanych kopii

W celu kopiowania na obu stronach arkusza należy wybrać orientację oryginału i kopii zgodnie z wymaganym wyglądem wydruku.

Oryginał | Umieszczanie oryginałów | Orientacja oryginału | Orientation | Kopiarka
--- | --- | --- | --- | ---
|  |  | Góra do góry |
|  |  | Góra do dołu |
|  |  | Góra do góry |
|  |  | Góra do dołu |

Naciśnij przycisk [Dupl./Łącz./Seria].

Sprawdź, czy wybrana została funkcja [Dupleks]. Jeśli funkcja [Dupleks] nie została wybrana, naciśnij przycisk [Dupleks].

Wybierz opcję [1-stronne 2-stronnie] lub [2-stronne 2-stronnie] zgodnie z wymaganym wyglądem wydrukowanego dokumentu.

Aby zmienić orientację oryginału lub kopii, należy nacisnąć przycisk [Orientacja].

Naciśnij przycisk [OK].

Umieść oryginały.

Naciśnij przycisk [Ust. oryginału].

Wybierz orientację oryginału i naciśnij przycisk [OK].

Wybierz kasetę na papier.

Naciśnij przycisk [Start].

Tematy pokrewne

Określanie orientacji oryginału i kopii
PoprzedniNastępny