Pomoc

# Gdy wystąpi problem z ustawieniami drukowania

Poprzedni Następny

Komunikat | Przyczyny | Rozwiązania
--- | --- | ---
`“Kod klasyfikacyjny jest nieprawidłowy.”` | Kod klasyfikacji nie został wprowadzony lub został wprowadzony nieprawidłowo. | Wpisz prawidłowy kod klasyfikacji.
`“Kod klasyfikacyjny jest nieprawidłowy.”` | Kod klasyfikacji nie jest obsługiwany przez sterownik drukarki. | Wybierz [Opcjonalny] dla kodu klasyfikacji. Szczegółowe informacje na temat ustawień kodu klasyfikacji, patrz Print.
`“Anulowano drukowanie dwustronne”` | Drukowanie dwustronne (dupleks) zostało anulowane. | Wybierz właściwy rozmiar papieru dla funkcji dupleks. Szczegółowe informacje na temat papieru, patrz Maintenance and Specifications. Aby umożliwić dwustronne drukowanie za pomocą kasety na papier, zmień ustawienia dla pozycji "Zastosuj dupleks" w menu [Ustaw.kasety na papier]. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ustawienia "Zastosuj dupleks", patrz Connecting the Machine/ System Settings.
`“Przekroczono maksymalną liczbę stron (Sortowanie)”` | Liczba stron przekracza maksymalną liczbę arkuszy, jaką można użyć do sortowania. | Zmniejsz liczbę stron do wydruku.
`“Zmieniona taca wyjściowa”` | Taca wyjściowa została zmieniona, ponieważ rozmiar papieru określonej tacy wyjściowej jest ograniczony. | Określ właściwą tacę wyjściową.
`“Błąd drukowania - przepełnienie”` | Podczas drukowania pominięte zostały obrazy. | Wybierz niższą rozdzielczość w sterowniku drukarki. Szczegółowe informacje o ustawianiu rozdzielczości zawiera pomoc do sterownika drukarki.
`“Anulowano zszywanie”` | Drukowanie ze zszywaniem zostało anulowane. | Sprawdź orientację papieru, jego jakość, orientację druku i pozycję zszywek. Pewne ustawienia mogą dać rezultaty drukowania, które nie były oczekiwane.

PoprzedniNastępny