Pomoc

# Wysyłanie dokumentów przy użyciu szyby ekspozycyjnej (nadawanie z pamięci)

Poprzedni Następny

Upewnij się, czy nie świeci się[Nad.natych.].

Umieścić pierwszą stronę oryginału na szybie ekspozycyjnej stroną zadrukowaną do dołu.

Określ odbiorcę.

Wybierz odpowiednie ustawienia skanowania.

Naciśnij przycisk [Start].

W przypadku wysyłania wielu oryginałów umieść następny oryginał na szybie ekspozycyjnej w ciągu 60 sekund i powtórz kroki 4 i 5.

Powtórz ten krok dla każdej strony.

Naciśnij przycisk [].

Urządzenie wybierze numer odbiorcy i rozpocznie nadawanie.

PoprzedniNastępny