Pomoc

# Podstawowe czynności wykonywane podczas transmisji dokumentów (nadawanie z pamięci)

Poprzedni Następny

W tym rozdziale opisano podstawowe czynności wykonywane podczas transmisji dokumentów z użyciem funkcji nadawania z pamięci.

Można określić określić odbiorcę faksu, faksu IP-FAX, faksu internetowego, poczty elektronicznej lub podać folder docelowy. Jednocześnie można podać kilka rodzajów odbiorców.

- Po wysłaniu ważnego dokumentu zalecamy przeprowadzenie rozmowy telefonicznej z odbiorcami w celu potwierdzenia odebrania wiadomości.

- W przypadku przerwy w zasilaniu (przy wyłączonym głównym wyłączniku zasilania) lub w przypadku odłączenia urządzenia od zasilania na około godzinę wszystkie dokumenty zapisane w pamięci zostaną skasowane. Po włączeniu głównego przełącznika zasilania, drukowany jest raport awarii zasilania, w którym sprawdzić można listę usuniętych plików. Patrz Troubleshooting.

Wyświetl ekran początkowy faksu.

- Z zastosowaniem standardowego panela operacyjnego

  Naciśnij przycisk [Home] z lewej dolnej strony panela operacyjnego, po czym na ekranie [Faks] naciśnij ikonę [Ekran główny].

- Z zastosowaniem inteligentnego panela operacyjnego

  Naciśnij przycisk [Ekran główny] w górnej lewej części panela operacyjnego. Przesuń ekran w lewo, a następnie naciśnij ikonę [Faks] na Ekranie głównym 4.

Sprawdź, czy na ekranie pojawił się komunikat Gotowe.

Upewnij się, czy nie świeci się[Nad.natych.].

Umieść oryginał w automatycznym podajniku dokumentów (ADF).

Określ ustawienia skanera, takie jak rozmiar skanowania i rozdzielczość.

W razie potrzeby skonfiguruj ustawienia transmisji danych, takie jak "[Ustaw. nadawania]".

Określ odbiorcę.

Można bezpośrednio wprowadzić numer odbiorcy lub adres bądź wybrać go z książki adresowej poprzez naciśnięcie klawisza odbiorcy.

W wypadku pomyłki należy nacisnąć przycisk [Kasuj], a następnie ponowić próbę.

W przypadku wysyłania tego samego oryginału do kilku odbiorców (transmisja) należy podać kolejnego odbiorcę.

W wypadku przesyłania dokumentów do odbiorców faksu internetowego lub poczty elektronicznej bądź włączenia funkcji Rezul.nad.e-mail należy podać nadawcę.

Naciśnij przycisk [Start].

Tematy pokrewne

Wysyłanie dokumentów przy użyciu szyby ekspozycyjnej (nadawanie z pamięci)
Rejestrowanie odbiorcy faksu
Usuwanie odbiorcy faksu
PoprzedniNastępny