Pomoc

# Kiedy urządzenie emituje sygnały dźwiękowe

Poprzedni Następny

Poniższa tabela wyjaśnia znaczenie sygnałów dźwiękowych emitowanych przez urządzenie w celu poinformowania użytkownika o pozostawionych oryginałach i innych sytuacjach związanych z działaniem urządzenia.

Wzór sygnału | Znaczenie | Przyczyny
--- | --- | ---
Pojedynczy krótki sygnał | Przyjęto ustawienia wprowadzone za pomocą panela/ekranu. | Naciśnięto przycisk na panelu lub na ekranie.
Krótki i następujący po nim długi sygnał | Polecenie z panelu/ekranu zostało odrzucone. | Przyciśnięty został niewłaściwy przycisk na panelu operacyjnym, ekranie lub wprowadzone hasło jest niepoprawne.
Pojedynczy długi sygnał | Zadanie wykonane z powodzeniem. | Zadanie kopiarki/serwera dokumentów zostało wykonane.
2 długie sygnały | Urządzenie nagrzało się. | Po włączeniu zasilania lub przełączeniu urządzenia z trybu uśpienia urządzenie nagrzewa się, po czym jest gotowe do użytkowania.
5 długich sygnałów | Cichy sygnał | Przeprowadzono automatyczne resetowanie za pośrednictwem wyświetlacza uproszczonego funkcji Kopiarka/serwer dokumentów, Faks lub Skaner.
5 długich sygnałów powtórzonych cztery razy. | Cichy sygnał | Na szybie ekspozycyjnej pozostał oryginał lub zabrakło papieru w kasecie.
5 krótkich sygnałów dźwiękowych powtórzonych pięciokrotnie. | Głośny sygnał | Wymagana jest interwencja użytkownika z powodu zacięcia papieru, zużycia tonera itp.

- Użytkownicy nie mogą wyciszyć sygnałów alarmowych urządzenia. Kiedy urządzenie emituje sygnał aby powiadomić użytkownika o zacięciu papieru lub żądaniu wymiany tonera, a pokrywy urządzenia są otwierane i zamykane kilkakrotnie w krótkim okresie czasu, to emisja sygnału dźwiękowego może trwać nawet po przywróceniu do stanu normalnego.

- Możliwe jest włączenie lub wyłączenie alarmów dźwiękowych. Aby uzyskać informacje szczegółowe na temat sygnałów dźwiękowych przycisków panelu, patrz Podłączanie urządzenia/ustawienia systemu.

PoprzedniNastępny