Pomoc

# Włączanie szyfrowania SSL połączeń SMTP

Poprzedni Następny

Poniższa procedura służy do włączania szyfrowania SSL połączeń SMTP.

Zaloguj się jako administrator sieci, korzystając z panela operacyjnego.

Naciśnij przycisk [Ustawienia systemu].

Naciśnij przycisk [Przesyłanie pliku].

Należy nacisnąć [Serwer SMTP].

W opcji "Użyj bezpieczn. połączenia (SSL)" naciśnij [Włączone].

Jeśli szyfrowanie SSL połączeń SMTP nie jest stosowane, naciśnij przycisk [Wyłączone].

Jeżeli opcja „Użyj bezpieczn. połączenia (SSL)” jest ustawiona na wartość [Włączone], numer portu zostaje zmieniony na 465.

Naciśnij przycisk [OK].

Wyloguj się.

- Jeżeli opcja "Użyj bezpieczn. połączenia (SSL)" ustawiona jest na [Włączone], nie można ominąć serwera SMTP, aby bezpośrednio wysłać dokumenty faksu internetowego.

PoprzedniNastępny