Pomoc

# Ręczne odszukiwanie folderu SMB

Poprzedni Następny

Naciśnij przycisk [Zmień] w obszarze „Ścieżka”.

Wprowadź ścieżkę lokalizacji folderu.

Na przykład: jeśli komputer docelowy nazywa się „Użytkownik”, a folder nazywa się „Udział”, wówczas ścieżka będzie następująca: \\Użytkownik\Udział.

Jeśli sieć nie pozwala na automatyczne uzyskiwanie adresów IP, w ścieżce należy podać adres IP komputera docelowego. Na przykład: jeśli adres IP komputera docelowego to „192.168.0.191”, a folder nazywa się „Udzial”, wówczas ścieżka będzie miała następującą postać: \\192.168.0.191\Udzial.

Naciśnij przycisk [OK].

Jeżeli ścieżka zostanie wprowadzona w niewłaściwym formacie, wyświetlany jest komunikat. Naciśnij przycisk [Wyjście] i wprowadź ścieżkę ponownie.

PoprzedniNastępny