Pomoc

# Konfiguracja autoryzacji IEEE 802.1X

Poprzedni Następny

IEEE 802.1X to funkcja autoryzacji, której można używać zarówno z siecią kablową, jak i bezprzewodową. Autoryzacja jest przeprowadzana przez serwer autoryzacji (serwer RADIUS).

Można wybrać 4 typy autoryzacji EAP: EAP-TLS, LEAP, EAP-TTLS i PEAP. Należy zwrócić uwagę, że każda metoda autoryzacji EAP ma różne ustawienia konfiguracyjne i procedury autoryzacyjne.

Typy i wymagania certyfikatów są następujące:

Typ EAP | Wymagane certyfikaty
--- | ---
EAP-TLS | Certyfikat strony, certyfikat urządzenia (certyfikat klienta IEEE 802.1X)
LEAP | -
EAP-TTLS | Certyfikat strony
PEAP | Certyfikat strony
PEAP (faza 2 jest tylko dla TLS) | Certyfikat strony, certyfikat urządzenia (certyfikat klienta IEEE 802.1X)

Tematy pokrewne

Instalacja Certyfikatu
Wybór Certyfikatu urządzenia
Ustawianie parametrów IEEE 802.1X dla sieci Ethernet
Ustawianie elementów IEEE 802.1X na potrzeby bezprzewodowej sieci LAN
PoprzedniNastępny