Pomoc

# Korzystanie z funkcji Wyczyść wszyst.pamięci

Poprzedni Następny

Odłącz kable komunikacyjne podłączone do urządzenia.

Zaloguj się jako administrator urządzenia, korzystając z panela operacyjnego.

Naciśnij przycisk [Ustawienia systemu].

Naciśnij przycisk [Narzędzia administr.].

Naciśnij trzykrotnie przycisk [Następny].

Naciśnij przycisk [Wyczyść wszyst.pamięci].

Wybierz metodę usuwania.

W przypadku wybrania metody [NSA], [DoD], [BSI/VSITR], [Bezpieczne usuwanie] lub [Format] przejdź do kroku 10.

Po wybraniu opcji [Numery losowe] przejdź do punktu 8.

Naciśnij przycisk [Zmień].

Wprowadź żądaną liczbę powtórzeń procesu nadpisywania przy użyciu przycisków numerycznych, a następnie naciśnij przycisk [].

Naciśnij przycisk [Usuń].

Naciśnij [Tak].

Po zakończeniu procesu usuwania naciśnij przycisk [Wyjście], a następnie wyłącz zasilanie.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wyłączania głównego zasilania, patrz Wprowadzenie.

- Jeśli główny wyłącznik zasilania został wyłączony przed zakończeniem operacji Wyczyść wszyst.pamięci, nadpisywanie uruchomi się ponownie po włączeniu zasilania.

- Jeśli pojawi się błąd przed zakończeniem nadpisywania, należy wyłączyć zasilanie. Włącz ponownie zasilanie i powtórz procedurę z punktu 2.

PoprzedniNastępny