Pomoc

# Ustawienia automatycznej zmiany klucza szyfrowania Przebieg konfiguracji

Poprzedni Następny

- Aby użyć certyfikatu do autoryzacji partnera transmisji w ustawieniach automatycznej zmiany klucza szyfrowania, należy wcześniej zainstalować certyfikat urządzenia.

- Po konfiguracji IPsec można za pomocą polecenia "ping" sprawdzić, czy połączenie zostało prawidłowo utworzone. Jednakże nie można skorzystać z polecenia "ping", jeśli ICMP zostało wykluczone z transmisji IPsec po stronie komputera. Ponadto, ponieważ odpowiedź podczas początkowej zmiany klucza jest powolna, potwierdzenie utworzenia połączenia może potrwać pewien czas.

Tematy pokrewne

Określanie Ustawień automatycznej wymiany klucza szyfrowania
Wybór certyfikatu dla IPsec
Określanie ustawień IPsec komputera
PoprzedniNastępny