Pomoc

# Papier gruby

Poprzedni Następny

Ta sekcja zawiera szczegółowe informacje i zalecenia dotyczące używania papieru grubego.

Podczas ładowania grubego papieru o gramaturze 106-220 g/m2 (22-80 funtów) do kaset na papier lub 1-4 lub 106-256 g/m2 (28-140 funtów) do tacy ręcznej, należy stosować się do poniższych zaleceń, aby uniknąć nieprawidłowego podawania i obniżonej jakości wydruku.

- Cały papier należy przechowywać w takich samych warunkach — w pomieszczeniu o temperaturze 20–25°C (68–77°F) i wilgotności 30–65%.

- Używając papieru grubego pobieranego z kaset 1-4, należy ładować co najmniej 20 arkuszy. Należy się również upewnić, że ograniczniki boczne są umieszczone równo wzdłuż stosu papieru.

- Zacięcia oraz błędy podczas podawania papieru mogą występować podczas drukowania na grubym, gładkim papierze. Aby uniknąć tego rodzaju problemów, należy dokładnie przekartkować gładki papier przed jego załadowaniem. Jeżeli mimo to występują zacięcia lub arkusze są podawane razem, należy ładować je pojedynczo z tacy ręcznej.

- W przypadku ładowania papieru grubego należy ustawić kierunek papieru zgodnie kierunkiem jego włókien, jak pokazano na poniższej ilustracji.

  Kierunek ziarnistości papieru | Kasety na papier | Taca ręczna
  --- | --- | ---

- Wybierz [Gruby papier 1], [Gruby papier 2], [Gruby papier 3] lub [Gruby papier 4] jako grubość papieru w opcji [Ustawienia kasety na papier].

- Nawet jeśli papier gruby został załadowany zgodnie z podanym opisem, uzyskanie normalnego działania urządzenia i typowej jakości wydruku może być niemożliwe z powodu używanego typu papieru.

- Wydruki mogą mieć widoczne pionowe zagięcia.

- Wydruki mogą być znacznie zwinięte. Zgniecione lub zwinięte wydruki należy wyrównać.

PoprzedniNastępny