Pomoc

# Określanie klucza szyfrowania sterownika

Poprzedni Następny

Określ klucz szyfrowania sterownika w urządzeniu.

Ustawienie to umożliwia transmisję szyfrowaną haseł logowania i lepiej zabezpiecza hasła przed ich złamaniem.

Zaloguj się jako administrator sieci, korzystając z panela operacyjnego.

Naciśnij przycisk [Ustawienia systemu].

Naciśnij przycisk [Narzędzia administr.].

Naciśnij przycisk [Następny].

Naciśnij przycisk [Rozszerzone zabezpieczenia].

Naciśnij przycisk [Zmień] dla opcji „Klucz szyfrowania sterownika”.

Wprowadź klucz szyfrowania sterownika i naciśnij przycisk [OK].

Wprowadź klucz szyfrowania sterownika o długości do 32 znaków alfanumerycznych.

Administrator sieci musi podać użytkownikom klucz szyfrowania sterownika określony w urządzeniu, aby mogli zarejestrować go w swoich komputerach. Należy się upewnić, że wprowadzany klucz szyfrowania sterownika jest taki sam, jak klucz określony w urządzeniu.

Naciśnij przycisk [OK].

Wyloguj się.

- Szczegółowe informacje dotyczące określania klucza szyfrowania w sterowniku drukarki lub sterowniku TWAIN można znaleźć w pomocy sterownika.

- Szczegółowe informacje dotyczące określania klucza szyfrowania w sterowniku LAN-Fax można znaleźć w Pomocy sterownika LAN-Fax.

PoprzedniNastępny