Pomoc

# Ustawianie parametrów IEEE 802.1X dla sieci Ethernet

Poprzedni Następny

Zaloguj się jako administrator sieci z poziomu programu Web Image Monitor.

Wybierz opcję [Zarządzanie urządzeniem], a następnie kliknij [Konfiguracja].

W obszarze "Ochrona" wybierz [IEEE 802.1X].

W polu "Nazwa użytkownika" wprowadź nazwę użytkownika podaną na serwerze RADIUS.

Wprowadź nazwę domeny w polu "Nazwa domeny".

Wybierz "Typ EAP". Metoda konfiguracji różni się w zależności od wybranego typu EAP.

EAP-TLS

- Wprowadź odpowiednie ustawienia zgodnie z używanym systemem operacyjnym:

  - Wybierz [Włączone] lub [Wyłączone] w oknie "Serwer autoryzacji certyfikatów".

  - Wybierz [Włączone] lub [Wyłączone] w oknie "Pośredni godny zaufania Urząd Certyfikujący".

  - Wprowadź nazwę hosta serwera RADIUS w polu "ID serwera".

  - W polu "Pozwól na sub-domenę" wybierz opcję [Włączone] lub [Wyłączone].

LEAP

- Kliknij [Zmień] w opcji "Hasło", a następnie wprowadź hasło ustawione na serwerze RADIUS.

EAP-TTLS

- Kliknij [Zmień] w opcji "Hasło", a następnie wprowadź hasło ustawione na serwerze RADIUS.

- Kliknij [Zmień] w oknie "2 faza nazwy użytkownika", a następnie wprowadź nazwę użytkownika ustawioną na serwerze RADIUS.

- Wybierz [CHAP], [MSCHAP], [MSCHAPv2], [PAP] lub [MD5] w oknie "2 faza metody".

  W zależności od używanego serwera RADIUS niektóre funkcje mogą być niedostępne.

- Wprowadź odpowiednie ustawienia zgodnie z używanym systemem operacyjnym:

  - Wybierz [Włączone] lub [Wyłączone] w oknie "Serwer autoryzacji certyfikatów".

  - Wybierz [Włączone] lub [Wyłączone] w oknie "Pośredni godny zaufania Urząd Certyfikujący".

  - Wprowadź nazwę hosta serwera RADIUS w polu "ID serwera".

  - W polu "Pozwól na sub-domenę" wybierz opcję [Włączone] lub [Wyłączone].

PEAP

- Kliknij [Zmień] w opcji "Hasło", a następnie wprowadź hasło ustawione na serwerze RADIUS.

  Jeśli jako "2 faza metody" wybrano [TLS], nie trzeba podawać hasła.

- Kliknij [Zmień] w oknie "2 faza nazwy użytkownika", a następnie wprowadź nazwę użytkownika ustawioną na serwerze RADIUS.

- Wybierz [MSCHAPv2] lub [TLS] w oknie "2 faza metody".

  Po wybraniu opcji [TLS] należy zainstalować "Certyfikat klienta IEEE 802.1X".

- Wprowadź odpowiednie ustawienia zgodnie z używanym systemem operacyjnym:

  - Wybierz [Włączone] lub [Wyłączone] w oknie "Serwer autoryzacji certyfikatów".

  - Wybierz [Włączone] lub [Wyłączone] w oknie "Pośredni godny zaufania Urząd Certyfikujący".

  - Wprowadź nazwę hosta serwera RADIUS w polu "ID serwera".

  - W polu "Pozwól na sub-domenę" wybierz opcję [Włączone] lub [Wyłączone].

Kliknij przycisk [OK].

Zostanie wyświetlony komunikat `“Aktualizacja...”`. Poczekaj 1-2 minuty i kliknij przycisk [OK].

Jeśli poprzedni ekran nie jest ponownie wyświetlany po kliknięciu przycisku [OK], zaczekaj chwilę, a następnie kliknij przycisk odświeżania w przeglądarce internetowej.

W obszarze "Interfejs" kliknij [Ustawienia interfejsu].

Wybierz [Aktywny] w opcji "Ochrona Ethernet".

Kliknij przycisk [OK].

Zostanie wyświetlony komunikat `“Aktualizacja...”`. Poczekaj 1-2 minuty i kliknij przycisk [OK].

Jeśli poprzedni ekran nie jest wyświetlany po kliknięciu przycisku [OK], zaczekaj chwilę, a następnie kliknij przycisk odświeżania w przeglądarce internetowej.

Wyloguj się.

- W przypadku problemów z ustawieniami, komunikacja z urządzeniem może być niemożliwa. W takim przypadku wejdź w opcję [Drukuj listę] w polu [Ustawienia interfejsu] na panelu operacyjnym, a następnie wydrukuj podsumowanie sieci, aby sprawdzić status.

- Jeżeli nie możesz zidentyfikować problemu, wykonaj [przywracanie autoryzacji IEEE 802. 1X do ustawień domyślnych] w opcji [Sieć] w polu [Ustawienia interfejsu] na panelu operacyjnym, a następnie powtórz procedurę.

PoprzedniNastępny