Pomoc

# Status funkcji w każdym z poziomów ochrony sieci

Poprzedni Następny

TCP/IP

Funkcja | Poziom 0 | Poziom 1 | FIPS 140 | Poziom 2
--- | --- | --- | --- | ---
TCP/IP | Aktywny | Aktywny | Aktywny | Aktywny
HTTP> Port 80 | Otwórz | Otwórz | Otwórz | Otwórz
IPP> Port 80 | Otwórz | Otwórz | Otwórz | Otwórz
IPP> Port 631 | Otwórz | Otwórz | Zamknij | Zamknij
SSL/TLS> Port 443 | Otwórz | Otwórz | Otwórz | Otwórz
SSL/TLS> Pozwól na komunikację SSL/TLS | Priorytet szyfrowania tekstu | Priorytet szyfrowania tekstu | Tylko szyfrowany tekst | Tylko szyfrowany tekst
Wersja SSL/TLS > TLS1.2 | Aktywny | Aktywny | Aktywny | Aktywny
Wersja SSL/TLS > TLS1.1 | Aktywny | Aktywny | Aktywny | Aktywny
Wersja SSL/TLS > TLS1.0 | Aktywny | Aktywny | Aktywny | Aktywny
Wersja SSL/TLS > SSL3.0 | Aktywny | Aktywny | Nieaktywny | Nieaktywny
Ustawienia szyfrowania> AES | 128bitów/256bitów | 128bitów/256bitów | 128bitów/256bitów | 128bitów/256bitów
Ustawienia szyfrowania> 3DES | 168bitów | 168bitów | 168bitów | -
Ustawienia szyfrowania>RC4 | - | - | - | -
DIPRINT | Aktywny | Aktywny | Nieaktywny | Nieaktywny
LPR | Aktywny | Aktywny | Nieaktywny | Nieaktywny
FTP | Aktywny | Aktywny | Aktywny | Aktywny
sftp | Aktywny | Aktywny | Aktywny | Aktywny
ssh | Aktywny | Aktywny | Aktywny | Aktywny
RSH/RCP | Aktywny | Aktywny | Nieaktywny | Nieaktywny
TELNET | Aktywny | Nieaktywny | Nieaktywny | Nieaktywny
Bonjour | Aktywny | Aktywny | Nieaktywny | Nieaktywny
SSDP | Aktywny | Aktywny | Nieaktywny | Nieaktywny
SMB | Aktywny | Aktywny | Nieaktywny | Nieaktywny
NetBIOS po TCP/IPv4 | Aktywny | Aktywny | Nieaktywny | Nieaktywny
WSD (Urządzenie) | Aktywny | Aktywny | Aktywny | Aktywny
WSD (Drukarka) | Aktywny | Aktywny | Aktywny | Aktywny
WSD (skaner)/DSM | Aktywny | Aktywny | Aktywny | Aktywny
WSD (Szyfrowane połączenie z urządzeniem) | Nieaktywny | Nieaktywny | Aktywny | Aktywny
RHPP | Aktywny | Aktywny | Nieaktywny | Nieaktywny

Dla protokołu IPv4 i IPv6 są stosowane identyczne ustawienia.

Ustawienie TCP/IP nie jest sterowane przez poziom ochrony. Należy ręcznie włączyć lub wyłączyć to ustawienie.

NetWare

Funkcja | Poziom 0 | Poziom 1 | FIPS 140 | Poziom 2
--- | --- | --- | --- | ---
NetWare | Aktywny | Aktywny | Nieaktywny | Nieaktywny

Jeśli protokół NetWare nie jest używany w sieci, powyższe ustawienia nie mają zastosowania.

SNMP

Funkcja | Poziom 0 | Poziom 1 | FIPS 140 | Poziom 2
--- | --- | --- | --- | ---
SNMP | Aktywny | Aktywny | Aktywny | Aktywny
Pozwól na wykonywanie ustawień przez SNMPv1 i v2 | Włączone | Wył. | Wył. | Wył.
Funkcje SNMPv1,v2 | Aktywny | Aktywny | Nieaktywny | Nieaktywny
Funkcje SNMPv3 | Aktywny | Aktywny | Aktywny | Aktywny
Zezwól na komunikację SNMPv3 | Szyfrowany/Nie zaszyfrowany tekst | Szyfrowany/Nie zaszyfrowany tekst | Tylko szyfrowanie | Tylko szyfrowanie

Ustawienie siły szyfrowania TCP/IP

Funkcja | Poziom 0 | Poziom 1 | FIPS 140 | Poziom 2
--- | --- | --- | --- | ---
ssh > Encryption Algorithm | DES/3DES/AES-128/AES-192/AES-256/Blowfish/Arcfour | 3DES/AES-128/AES-192/AES-256/Arcfour | 3DES/AES-128/AES-192/AES-256 | 3DES/AES-128/AES-192/AES-256
S/MIME > Encryption Algorithm | 3DES-168 bit | 3DES-168 bit | 3DES-168 bit | AES-256 bitów
S/MIME > Algorytm Digest | SHA1 | SHA1 | SHA1 | SHA-256 bitów
SNMPv3 > Algorytm autoryzacji | MD5 | SHA1 | SHA1 | SHA1
SNMPv3 > Encryption Algorithm | DES | DES | AES-128 | AES-128
Autoryzacja Kerberos > Encryption Algorithm | AES256-CTS-HMAC-SHA1-96/AES128-CTS-HMAC-SHA1-96/DES3-CBC-SHA1/RC4-HMAC/DES-CBC-MD5 | AES256-CTS-HMAC-SHA1-96/AES128-CTS-HMAC-SHA1-96/DES3-CBC-SHA1/RC4-HMAC | AES256-CTS-HMAC-SHA1-96/AES128-CTS-HMAC-SHA1-96/DES3-CBC-SHA1 | AES256-CTS-HMAC-SHA1-96/AES128-CTS-HMAC-SHA1-96
Klucz szyfrowania sterownika > Siła szyfrowania | Szyfrowanie proste | DES | AES | AES

PoprzedniNastępny