Pomoc

# Autoryzacja podstawowa

Poprzedni Następny

B0103-000

Podczas autoryzacji nastąpiła operacja TWAIN.

- Upewnij się, że żaden inny użytkownik nie jest zalogowany do urządzenia, i spróbuj ponownie.

B0104-000

Rozszyfrowanie hasła zakończyło sie niepowodzeniem.

- Wystąpił błąd hasła.

  Upewnij się, że hasło zostało poprawnie wprowadzone.

- Dla ustawienia "Klucz szyfr.ster.: siła szyfr." wybrana jest opcja [DES] lub [AES].

  Możesz uzyskać dostęp przez określenie klucza szyfrowania sterownika.

- Wystąpił błąd klucza szyfrowania sterownika.

  Upewnij się, że klucz szyfrowania został prawidłowo określony w sterowniku.

B0206-002 : Przypadek 1

Wystąpił błąd nazwy lub hasła logowania użytkownika.

- Upewnij się, że nazwa i hasło logowania użytkownika są wpisane poprawnie, a następnie zaloguj się.

B0206-002 : Przypadek 2

Użytkownik podjął próbę autoryzacji z aplikacji na ekranie „Ustawienia systemu”, podczas gdy uprawnienie autoryzacji ma wyłącznie administrator.

- Tylko administrator ma uprawnienia do logowania się na tym ekranie.

- Zaloguj się jako użytkownik ogólny z poziomu ekranu logowania aplikacji.

B0206-003

Wystąpił błąd autoryzacji, ponieważ nazwa użytkownika zawiera spację, dwukropek (:) lub cudzysłów (").

- Jeśli nazwa konta zawiera któryś z zabronionych znaków, utwórz konto ponownie.

- Jeśli nazwa konta została wpisana niepoprawnie, wpisz ją właściwie i ponownie się zaloguj.

B0207-001

Wystąpił błąd autoryzacji ponieważ książka adresowa używana jest w innej lokalizacji.

- Odczekaj kilka minut i spróbuj ponownie.

B0208-000 / B0208-002

Konto zostało zablokowane z powodu osiągnięcia maksymalnej dozwolonej liczby prób autoryzacji.

- Zwróć się do administratora użytkowników z prośbą o odblokowanie konta.

PoprzedniNastępny