Pomoc

# Autoryzacja serwera integracji

Poprzedni Następny

Aby uzyskać zewnętrzną autoryzację, autoryzacja serwera integracji autoryzuje wspólnie użytkowników mających dostęp do serwera za pośrednictwem sieci, zapewniając bezpieczny i wygodny, niezależny od serwera oraz scentralizowany system autoryzacji użytkowników.

Do korzystania z autoryzacji serwera integracji wymagane jest oprogramowanie obejmujące menedżer autoryzacji (np. Remote Communication Gate S. Szczegółowe informacje dotyczące obsługiwanego oprogramowania można uzyskać, kontaktując się z przedstawicielem handlowym.

Program Web Image Monitor pozwala sprawdzić wiarygodność serwera i certyfikatu witryny podczas każdego dostępu do serwera SSL. Szczegółowe informacje dotyczące określania SSL za pomocą programu Web Image Monitor można znaleźć w pomocy programu Web Image Monitor.

- Podczas autoryzacji serwera integracji dane zarejestrowane na serwerze, takie jak adres e-mail użytkownika, są automatycznie rejestrowane w urządzeniu. Jeśli dane użytkownika na serwerze zostaną zmienione, informacje zarejestrowane w urządzeniu mogą być zastąpione podczas przeprowadzania autoryzacji.

- Domyślna nazwa administratora rozwiązań ScanRouter i Remote Communication Gate S to "Admin".

Przed skonfigurowaniem urządzenia upewnij się, że autoryzacja administratorów jest prawidłowo określona w ustawieniach „Zarządzanie autoryzacją administratora”.

Zaloguj się jako administrator urządzenia, korzystając z panela operacyjnego.

Naciśnij przycisk [Ustawienia systemu].

Naciśnij przycisk [Narzędzia administr.].

Naciśnij przycisk [Następny].

Naciśnij przycisk [Zarządzanie autoryzacją użytkownika].

Wybierz [Autor.serwera integr. ].

Jeśli autoryzacja użytkownika nie ma być włączona, wybierz opcję [Wyłączone].

Naciśnij przycisk [Zmień] w obszarze „Nazwa serwera”.

Określ nazwę serwera dla zewnętrznej autoryzacji.

Wprowadź nazwę serwera, a następnie naciśnij przycisk [OK].

Wpisz adres IPv4 lub nazwę hosta.

W polu „Typ autoryzacji” wybierz system autoryzacji dla autoryzacji zewnętrznej.

Wybierz dostępny system autoryzacji. Dla celów ogólnych wybierz ustawienie [Domyślne].

Naciśnij przycisk [Zmień] w obszarze „Nazwa domeny”.

Wprowadź nazwę domeny i naciśnij przycisk [OK].

Nie można określać nazwy domeny w obszarze systemu autoryzacji nie obsługującego logowania domeny.

Naciśnij przycisk [Uzyskaj URL].

Urządzenie uzyskuje adres URL serwera określonego w obszarze „Nazwa serwera”.

Jeśli ustawienie „Nazwa serwera” lub SSL ulegnie zmianie po uzyskaniu adresu URL, adres ten będzie miał postać „Nie uzyskano”.

Naciśnij przycisk [Wyjście].

Jeśli nie zarejestrowano grupy w zewnętrznym systemie uprawnień, który jest używany, przejdź do kroku 20.

Jeśli grupa została zarejestrowana, przejdź do kroku 14.

Jeśli dla opcji „Typ autoryzacji” wybrano ustawienie [Windows (Native)] lub [Windows (NT kompatybilne)], możesz korzystać z grupy globalnej.

Jeśli dla opcji „Typ autoryzacji” wybrano ustawienie [Uwagi], możesz korzystać z grupy Uwagi. Jeśli dla opcji „Typ autoryzacji” wybrano ustawienie [Podst.(Serwer integracyjny)], możesz korzystać z grup utworzonych za pomocą programu Menedżer autoryzacji.

Naciśnij przycisk [Zarejestruj/zmień] dla opcji „Grupa, a następnie naciśnij przycisk [*Nie zarejestrowany].

Naciśnij przycisk [Zmień] dla opcji „Nazwa grupy”, a następnie wpisz nazwę grupy.

Naciśnij przycisk [OK].

W opcji "Dostępne funkcje" zaznacz, na które funkcje urządzenia chcesz zezwolić.

Jeżeli funkcja, którą chcesz zaznaczyć, nie wyświetla się, naciśnij przycisk [Następny].

Autoryzacja będzie miała zastosowanie do wybranych funkcji.

Użytkownicy mogą korzystać tylko z wybranych funkcji.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat określania dostępnych funkcji dla pojedynczych użytkowników lub grup, patrz Ograniczanie dostępnych funkcji.

Naciśnij przycisk [OK].

Naciśnij przycisk [Następny].

Wybierz poziom "Autoryzacja zadań drukarki".

Aby uzyskać opis poziomów autoryzacji zadań drukarki, patrz Autoryzacja zadań drukowania.

Po wybraniu opcji [Cała] lub [Proste (wszystko)] przejdź do kroku 24.

W przypadku wybrania opcji [Proste (ograniczone)] przejdź do kroku 21.

Naciśnij przycisk [Zmień].

Określ zakres, w jakim opcja [Proste (ograniczone)] ma zastosowanie do „Autoryzacji zadań drukarki".

Określ zakres adresów IPv4, do którego ma zastosowanie to ustawienie. Możesz również określić, czy ustawienie ma być zastosowane do interfejsu USB.

Naciśnij przycisk [Wyjście].

Naciśnij przycisk [Włączone] w obszarze „Użyj bezpieczn. połączenia (SSL)”, a następnie naciśnij przycisk [OK].

Jeśli protokół SSL (Secure Sockets Layer) nie jest używany podczas autoryzacji, naciśnij [Wyłączone].

Naciśnij przycisk [OK].

Wyloguj się.

- Z zastosowaniem standardowego panela operacyjnego:

  Naciśnij przycisk [Logowanie/Wylogowanie]. Wyświetlone zostanie okno z potwierdzeniem. Kliknięcie przycisku [Tak] spowoduje automatyczne wylogowanie.

- Z zastosowaniem Smart Operation Panel:

  Naciśnij [Wylogowanie]. Wyświetlone zostanie okno z potwierdzeniem. Kliknięcie przycisku [OK] spowoduje automatyczne wylogowanie.

PoprzedniNastępny