Pomoc

# Koperty

Poprzedni Następny

Ta sekcja zawiera szczegółowe informacje i zalecenia dotyczące kopert.

- Nie należy używać kopert z okienkami.

- W zależności od długości i kształtu skrzydełek mogą wystąpić problemy z podawaniem kopert.

- Przed załadowywaniem kopert, naciśnij na nie by usunąć jakiekolwiek powietrze ze środka, wyrównaj wszystkie cztery brzegi. Przed załadowaniem kopert przy pomocy ołówka lub wałka należy przygnieść ich czołowe brzegi (brzeg, który jest wprowadzany do urządzenia).

W trybie kopiarki

Sposób ładowania kopert zależy od orientacji. Podczas kopiowania na koperty należy je ładować zgodnie z odpowiednią orientacją przedstawioną poniżej:

Sposób ładowania kopert
Orientacja kopert | Szyba ekspozycyjna | Kasety na papier | Taca ręczna
--- | --- | --- | ---
Koperty otwierane z boku | Skrzydełka: zamknięte Dolna strona koperty: skierowana do tyłu urządzenia Strona do skanowania: skierowana do dołu | Skrzydełka: zamknięte Dolna strona koperty: skierowana do tyłu urządzenia Strona do drukowania: skierowana do góry | Skrzydełka: zamknięte Dolna strona koperty: skierowana do tyłu urządzenia Strona do drukowania: skierowana do dołu

W wypadku ładowania kopert należy określić rozmiar koperty i jej grubość. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Kopiowanie na koperty.

W trybie drukarki

Sposób ładowania kopert zależy od orientacji. Drukując na kopertach, należy ładować je zgodnie z odpowiednią orientacją przedstawioną poniżej:

Sposób ładowania kopert
Typy kopert | Kasety na papier | Taca ręczna
--- | --- | ---
Koperty otwierane z boku | Skrzydełka: zamknięte Dolna strona koperty: skierowana do tyłu urządzenia Strona do drukowania: skierowana do góry | Skrzydełka: zamknięte Dolna strona koperty: skierowana do tyłu urządzenia Strona do drukowania: skierowana do dołu

W wypadku ładowania kopert wybierz opcję "Koperta" jako typ papieru z użyciem opcji [Ustawienia kasety na papier] i sterownika drukarki oraz podaj grubość kopert. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Drukowanie na kopertach.

Aby drukować na kopertach umieszczonych krótszymi brzegami przeciwnie do urządzenia, należy obrócić drukowany obraz o 180 stopni za pomocą sterownika drukarki.

Zalecane koperty

W sprawie informacji dotyczących zalecanych kopert należy się skontaktować z lokalnym sprzedawcą.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat rozmiarów kopert, które można załadować, patrz Zalecane rozmiary i typy papieru.

- Można wkładać tylko jeden rozmiar i typ kopert jednocześnie.

- Funkcja Dupleks nie może być użyta do kopert.

- Aby uzyskać lepszą jakość wydruku, zalecamy ustawienie co najmniej 15-mm (0,59-calowego) marginesu przy krawędzi przedniej i co najmniej 10-mm (0,39-calowego) marginesu przy krawędziach bocznych i tylnej.

- Jeżeli część kopert ma inną grubość, to jakość wydruku może nie być jednakowa. Aby sprawdzić jakość druku, zadrukuj jedną lub dwie koperty.

- Zgniecione lub zwinięte wydruki należy wyrównać.

- Sprawdź, czy koperty nie są wilgotne.

- Wysoka temperatura oraz duża wilgotność mogą wpłynąć negatywnie na jakość drukowania i spowodować pomarszczenie kopert.

- W zależności warunków kopiowanie lub drukowanie na kopertach może spowodować ich pomarszczenie nawet, jeśli stosowany jest zalecany typ.

- Niektóre typy kopert mogą wychodzić zgniecione, brudne lub z błędami. Jeśli na kopercie drukowane są jednolite kolory lub obrazy, w miejscach, gdzie zachodzące na siebie krawędzie koperty powodują, że jest ona grubsza, mogą pojawić się linie.

PoprzedniNastępny