Pomoc

# Komunikaty wyświetlane na panelu operacyjnym podczas używania funkcji drukarki

Poprzedni Następny

- Przed wyłączeniem zasilania, patrz Włączanie/wyłączanie zasilania.

Komunikat | Przyczyny | Rozwiązania
--- | --- | ---
`“Problem sprzętowy: Ethernet”` | Wystąpił błąd na karcie Ethernet. | Wyłącz zasilanie, po czym włącz je ponownie. Jeśli komunikat zostanie wyświetlony ponownie, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.
`“Problem sprzętowy: Dysk twardy”` | Wystąpił błąd na dysku twardym. | Wyłącz zasilanie, po czym włącz je ponownie. Jeśli komunikat zostanie wyświetlony ponownie, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.
`“Problem sprzętowy: USB”` | Wystąpił błąd w interfejsie USB. | Wyłącz zasilanie, po czym włącz je ponownie. Jeśli komunikat zostanie wyświetlony ponownie, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.
`“Problem sprzętowy: Karta bezprzewodowa”` ("karta bezprzewodowej sieci" lub "moduł interfejsu Bluetooth" jest określony jako "karta bezprzewodowa".) | Karta bezprzewodowej sieci może być dostępna, ale wykryto błąd. | Wyłącz zasilanie i sprawdź, czy karta sieci bezprzewodowej LAN jest włożona prawidłowo. Następnie, włącz ponownie główny włącznik zasilania. Jeśli komunikat zostanie wyświetlony ponownie, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.
`“Załaduj następujący papier w n. Aby wymusić drukowanie, wybierz inną kasetę i naciśnij [Kontynuuj]. ”` („n” jest zastępowane zmienną”). | Ustawienia sterownika drukarki są nieprawidłowe lub taca nie zawiera papieru w formacie wybranym w sterowniku drukarki. | Sprawdź czy ustawienia sterownika drukarki są prawidłowe, a następnie załaduj papier o rozmiarze wybranym w sterowniku drukarki do kasety na papier. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zmiany rozmiaru papieru, patrz Paper Specifications and Adding Paper.
`“Nieodpowiedni rozmiar i rodzaj papieru. Wybierz inny podajnik i naciśnij [Kontunuuj]. Aby anulowac zadanie naciśnij [Reset zadania]. Rozmiar i rodzaj papieru można również zmienić w Narzędziach Użytkownika. ”` | Ustawienia sterownika drukarki są nieprawidłowe lub taca nie zawiera papieru o formacie i typie wybranym w sterowniku drukarki. | Sprawdź czy ustawienia sterownika drukarki są prawidłowe, a następnie załaduj papier o rozmiarze wybranym w sterowniku drukarki do kasety na papier. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zmiany rozmiaru papieru, patrz Paper Specifications and Adding Paper. Wybierz ręcznie kastę, aby kontynuować drukowanie, lub anuluj zadanie. Szczegółowe informacje na temat manualnej zmiany kasety lub anulowania zadania drukowania, patrz Print.
`“Niezgodne typy papieru n. Wybierz inną kasetę z poniższych i naciśnij [Kontynuuj]. Typ pap. można zmienić, używając narzędzi użytk.”` („n” oznacza nazwę kasety). | Typ papieru w kasecie nie odpowiada typowi papieru określonemu w sterowniku drukarki. | Wybierz kasetę z papierem, który ma taki sam typ co typ określony.
`“Błąd czcionek drukarki”` | Wystąpił błąd w ustawieniach czcionki. | Skontaktuj się z przedstawicielem handlowym lub serwisem.
`“Problemy z kartą bezprzewodową. Skontaktuj się z serwisem. ”` („Karta sieci bezprzewodowej LAN” lub „moduł interfejsu Bluetooth” są określane jako „karta bezprzewodowa”). | Wykryto błąd modułu Bluetooth lub nie wykryto modułu. Może ona być niepoprawnie zainstalowana. | Sprawdź, czy moduł Bluetooth jest poprawnie zainstalowany lub skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.
`“Nie można drukować ponieważ zarówno arkusz główny, jak i docelowy są ustawione w tej samej kasecie na papier. Naciśnij [Kasuj zadanie], aby anulować zadanie. Aby ponownie wydrukować zadanie, zdefiniuj różne kasety. ”` | Wybrano tę samą kastę dla pozostałych stron oraz dla przekładek. | Zresetuj zadanie. Upewnij się, że kaseta wybrana dla przekładek nie podaje papieru dla innych stron.

Tematy pokrewne

Podczas wydruku bezpośredniego z urządzenia pamięci masowej
PoprzedniNastępny