Pomoc

# Kopiowanie na papier o rozmiarze niestandardowym z tacy ręcznej

Poprzedni Następny

Papier o długości w poziomie 127,0 – 355,6 mm (5,00 – 14,00 cali) i w pionie 70,0 – 216,0 mm (2,76 – 8,50 cali) może być podawany z tacy ręcznej. Należy jednak zauważyć, że ograniczenie zakresu długości w pionie i poziomie będzie różnić się w zależności od tego, czy zainstalowane są moduły opcjonalne.

- W przypadku dostarczania wydruków na tacę wewnętrzną 1, tacę wewnętrzną 2 lub tacę przesuwną finiszera:

  Długość w poziomie: 127,0-355,6 mm (5,00-14,00 cali), długość w pionie: 70,0-216,0 mm (2,76-8,50 cali)

- W przypadku gdy wydruki dostarczane są do tacy prawej:

  Długość w poziomie: 148,0-355,6 mm (5,83-14,00 cali), długość w pionie: 70,0-216,0 mm (2,76-8,50 cali)

Załaduj papier kopiowaną stroną do dołu do tacy ręcznej.

Taca ręczna () wybierana jest automatycznie.

Naciśnij przycisk [].

Naciśnij przycisk [Rozmiar papieru].

Naciśnij przycisk [Rozmiar niestand.].

Za pomocą przycisków numerycznych wprowadź rozmiar w poziomie, a następnie naciśnij przycisk [].

Za pomocą przycisków numerycznych wprowadź rozmiar w pionie, a następnie naciśnij przycisk [].

Naciśnij dwukrotnie przycisk [OK]

Umieść oryginały i naciśnij przycisk [Start].

PoprzedniNastępny