| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Delgeç

İsteğe bağlı Sonlandırıcı ve Delgeç Ünitesi takılıyken, yazdırılan çıktılara delikler açılabilir.

- Bu işlevi kullanmak için, isteğe bağlı Sonlandırıcı (Tip 1 ve 2: Kitapçık Sonlandırıcı SR 3000) (Tip 3 ve 4: Kitapçık Sonlandırıcı SR 3020, Sonlandırıcı SR 3030) ve Delgeç Ünitesinin makineye takılması gerekir.

İlgili konular

Delgeç konumu
Delgeç İşlemi Önlemleri