KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Setleme

Toplantı notları gibi çoklu dokümanları yazdırırken, setleri sırasıyla ayırabilirsiniz. Bu işlev, "Setleme" olarak bilinir. Setleme, bir bilgisayardan makine hafızası veya sabit disk sürücüsüne gönderilern verileri saklar. Setleme'nin üç türü şunlardır:

- İlk sette Otomatik Devam meydana gelirse Setleme iptal edilir.

- İlk sette zorla yazdırma meydana gelirse Setleme iptal edilir.

- Döndürerek Setleme işlevi, aynı boyutta ama farklı yönlerde kağıt içeren iki kağıt kaseti gerektirir.

- Çıkış tepsisi, kaydırma işlevine sahipse Döndürerek Setleme seçili olsa bile Ayırarak Setleme uygulanacaktır.

- Yazıcı sürücü ayarlarında Setleme işlevini ayarlarken, uygulamanın yazdırma ayarlarında bir setleme seçeneğinin seçilmediğinden emin olun. Bir setleme seçeneği seçilirse, yazdırma işlemi istenilen şekilde olmayacaktır.

Setleme Türleri

- Setleme

  Yazdırılan çıktılar sırasıyla setler halinde toplanır.

- Döndürerek Setleme

  İki yazdırma setinden biri 90 derece döndürülür.

- Ayırarak Setleme

  Bu işlev için isteğe bağlı sonlandırıcı gereklidir.

  Bir iş ya da set çıktığında sonlandırıcı ayırma tepsisi geriye ya da ileriye hareket ederek bir sonrakinin kaymasına neden olur, böylece onları ayırabilirsiniz.

Döndürerek Setleme iptal edildiğinde

Aşağıdaki işlevler seçiliyse Döndürerek Setleme seçili olsa bile Setleme veya Ayırarak Setleme uygulanacaktır:

- Zımba işlevi ile birleştirildiğinde.

- Delgeç işlevi ile birleştirildiğinde.

- Çeşitli boyutlarda sayfaları içeren işler ayarlandıysa.

- Çıkış tepsisi belirlendiğinde.

- Kapak işlevi ile birleştirildiğinde.

- Ara sayfa işlevi ile birleştirildiğinde.

- Bölümleme işlevi ile birleştirildiğinde.

- Özel boyutta kağıt ayarlandıysa.

Ayırma Sayfası

Her bir setin arasında bir ayırma sayfası yerleştirin.

- Ayırma sayfaları makinenin varsayılan ayarlarında belirtilen kasetten beslenirler. Ayırma sayfası kaseti hakkında ayrıntılar için, bkz. Sistem Ayarları ve Ağ Rehberi.

- Döndürerek Setleme seçilmişse, yazdırma hızı diğer setleme işlemlerine göre daha yavaş olacaktır.

- RPCS yazıcı sürücüsünü kullanırken Setleme ve Döndürerek Setleme'yi ayarlayın.

- "Ara Sayfa" belirtilmemişse, ayırma sayfaları eklenemez.

- RPCS dışında bir yazıcı sürücüsünü kullanırken aşağıdaki prosedürü izleyin:

  - Yazıcı sürücüsünde Setleme ve Döndürerek Setleme'yi ayarlayın.

  - Kurulan isteğe bağlı sonlandırıcıyla bile Ayırarak Setleme yapamıyorsanız, seçenekler yazıcı sürücüsünde doğru bir şekilde ayarlanmamış olabilir. Yazıcı sürücüsünün seçenek ayarlarını düzeltin.

  - Ayrıntılar için, yazıcı sürücüsü Yardımı'na bakın.