| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Kullanıcı Parametresi Listesi

Kullanıcı Parametre Anahtarları, aşağıdaki tabloda başlıklar halinde verilmiştir.

Anahtar: 02, Bit: 0

İletim İşareti

- 0: KAPALI

- 1: AÇIK

Anahtar: 02, Bit: 3

TSI Yazdırma

- 0: KAPALI

- 1: AÇIK

Anahtar: 03, Bit: 0

İletişim Sonuç Raporuna ait otomatik yazdırma

- 0: KAPALI

- 1: AÇIK

Anahtar: 03, Bit: 2

Hafıza Depolama Raporuna ait Otomatik Yazdırma

- 0: KAPALI

- 1: AÇIK

Anahtar: 03, Bit: 3

SEP Kodu Alım Rezerv Raporunu otomatik olarak yazdırıp yazdırmamak

- 0: KAPALI

- 1: AÇIK

Anahtar: 03, Bit: 4

SEP Kodu Alım Rezerv Raporunu otomatik olarak yazdırıp yazdırmamak

- 0: KAPALI

- 1: AÇIK

Anahtar: 03, Bit: 5

Anlık İletim Sonuç Raporunun otomatik yazdırması

- 0: KAPALI

- 1: AÇIK

Anahtar: 03, Bit: 7

Günlüğün otomatik yazdırması

- 0: KAPALI

- 1: AÇIK

Anahtar: 04, Bit: 0

Gizli Dosya Raporunun otomatik yazdırması

- 0: KAPALI

- 1: AÇIK

Anahtar: 04, Bit: 1

İletişim Hata Raporu ve Aktarım Sonuç Raporunun otomatik yazdırması

- 0: KAPALI

- 1: AÇIK

Anahtar: 04, Bit: 4

Tarafları gösterir

- 0: KAPALI

- 1: AÇIK

Anahtar: 04, Bit: 5

Raporlarda gönderenin adını içerir

- 0: KAPALI

- 1: AÇIK

Anahtar: 04, Bit: 7

Raporlara resmin bir kısmını ekler

- 0: KAPALI

- 1: AÇIK

Anahtar: 05, Bit: 0

Hizmet Çağrısı (HC) Durumunu alma (Hizmet Çağrısı esnasında Yedek Alım)

- 0: Muhtemel (Yedek Alım)

- 1: Olası değil (Alım Kapalı)

Anahtar: 05, Bit: 2,1

Makine yazdıramayacağı zaman alımı yedekleyin (çünkü kağıt sıkışmış, tüm kasetlerde kağıtlar bitmiş, toner boşalmış veya tüm kağıt tepsiler servis dışı olabilir)

- 00: Kayıtsız olarak etkinleştir (Serbest)

- 01: Kendi İsim/Kendi Faks Numarası alındığında etkinleştirilmiş

- 10: Kapalı Ağ Kodu uyumu için etkinleştirilmiş

- 11: Devre Dışı kalmış (Alım kapalı)

Anahtar: 05, Bit: 5

Yazdırma kağıdı, önceliği en yüksek olan ile sınırlandırılmıştır (Tam boyutlu yazdırma)

- 0 : Kapalı

- 1 : Açık

Anahtar: 05, Bit: 7

Bir kağıt tepsisi boşken bile tepsi boş alarmı (Kağıt Boş İkazı)

- 0: KAPALI

- 1: AÇIK

Anahtar: 07, Bit: 2

Paralel Hafızadan İletim

- 0: KAPALI

- 1: AÇIK

Anahtar: 08, Bit: 2

Yetkili Alım Tipi

- 0: Sadece belirli gönderenlerden alma

- 1: Belirli gönderenler hariç tüm dokümanları alma

Anahtar: 10, Bit: 1

İki Orijinali Birleştir

- 0: KAPALI

- 1: AÇIK

Anahtar: 10, Bit: 3

Yazdırırken sayfa azaltması

- 0: KAPALI

- 1: AÇIK

Anahtar: 10, Bit: 5

Alım dosyası ayarı

- 0: KAPALI

- 1: AÇIK

Anahtar: 10, Bit: 6

Hem e-posta bildirimi ve hem de iletim sonucunu teyit etmek üzere yazılı raporlar

- 0: KAPALI

- 1: AÇIK

Anahtar: 11, Bit: 2

Tarama yaparken neredeyse boş dokümanları tespit ve rapor etme

- 0: KAPALI

- 1: AÇIK

Anahtar: 11, Bit: 6

İletirken yerel yazdırma

- 0: KAPALI

- 1: AÇIK

Anahtar: 14, Bit: 0

Otomatik Güç Açık Alımı ile alınan dokümanları yazdırınız (Gece Yazdırma modu)

- 0: Anlık Yazdırma (Açık)

- 1: İşletim anahtarı açarken (Kapalı)

Anahtar: 14, Bit: 3

İşlev değiştiğinde tekrar ayarlayın

- 0: KAPALI

- 1: AÇIK

Anahtar: 15, Bit: 2, 1, 0

Mevcut kağıt besleme tepsisini seçme

- 001: Kaset 1

- 010: Kaset 2

- 011: Kaset 3

- 100: Kaset 4

- 101: Büyük Kapasiteli Tepsi (LCT)

Anahtar: 15, Bit: 5

Mevcut kağıt besleme kasetini seçme veya seçmeme

- 0: KAPALI

- 1: AÇIK

Anahtar: 17, Bit: 2

Yayım yaparken Hedef tuşuyla bir hedefi belirledikten sonra [Hedef Ekle] tuşuna basıp basmama ihtiyacı

- 0: Gerekli değil

- 1: Gerekli

Anahtar: 17, Bit 3

Orijinal taranırken ayarları tekrar ayarlama veya ayarlamama

- 0: Açık

- 1: Kapalı

Anahtar: 17, Bit: 7

Orijinaller ayarlanmadığında [Başlat] tuşuna basarak dokümanları alma

- 0: Kapalı ([Başlat] tuşuna bastıktan sonra hiçbir doküman alınmamıştır)

- 1: Açık ([Başlat] tuşuna bastıktan sonra alınan dokümanlar)

Anahtar: 18, Bit: 0

Faks Başlığı ile tarihi yazdırma

- 0: KAPALI

- 1: AÇIK

Anahtar: 18, Bit: 1

Faks Başlığı ile gönderen menşeiini yazdırma

- 0: KAPALI

- 1: AÇIK

Anahtar: 18, Bit: 2

Faks Başlığı ie dosya numarasını yazdırma

- 0: KAPALI

- 1: AÇIK

Anahtar: 18, Bit: 3

Faks Başlığı ile sayfa numarasını yazdırma

- 0: KAPALI

- 1: AÇIK

Anahtar: 19, Bit: 0

Kağıt dağıtım değişim işlevini kullan (Ofset Yazdırma)

- 0: KAPALI

- 1: AÇIK

Anahtar: 19, Bit: 1

Satır tipine göre günlüğü sıralama

- 0: KAPALI

- 1: AÇIK

Anahtar: 20, Bit: 0

LAN-Faks Sonuç Raporunun otomatik yazdırılması

- 0: KAPALI

- 1: AÇIK

Anahtar: 20, Bit: 5, 4, 3, 2

LAN-Faks Driver kullanarak yazdırılamayacak olan hafızadaki kayıtlı dokümanların tekrar yazdırılma zamanı

- 0000: 0 dakika

- 0001: 1 dakika

- 0010: 2 dakika

- 0011: 3 dakika

- 0100: 4 dakika

- 0101: 5 dakika

- 0110: 6 dakika

- 0111: 7 dakika

- 1000: 8 dakika

- 1001: 9 dakika

- 1010: 10 dakika

- 1011: 11 dakika

- 1100: 12 dakika

- 1101: 13 dakika

- 1110: 14 dakika

- 1111: 15 dakika

Anahtar: 21, Bit: 0

Alım Bildirimi Talep mesajının gönderilmesine ait sonuçların yazdırılması

- 0: Kapalı (sadece bir hata olduğunda yazdırma)

- 1: AÇIK

Anahtar: 21, Bit: 1

E-posta alım teyidi talebine yanıt verme

- 0: KAPALI

- 1: AÇIK

Anahtar: 21, Bit: 2

Gelen e-postaya ekli JPEG veya PDF dosyalarını yazdırıp yazdırmamayı seçme

- 0: Yazdırma

- 1: Yazdır

Anahtar: 21, Bit: 3

E-posta hedeflerine veya klasör hedeflerine iletiln dosyalar için dosya formatı

- 0: TIFF

- 1: PDF

Anahtar: 21, Bit: 4

E-posta ile Günlüğün İletilmesi

- 0: KAPALI

- 1: AÇIK

Anahtar: 21, Bit: 5

Normal e-postada belirli verinin yazdırılmasını kısıtlama (ekli TIFF dosyaları).

- 0: Hayır

- 1: Hayır

Anahtar: 21, Bit: 6

Ağ hatasını gösterme

- 0: Göster (Açık)

- 1: Gösterme (Kapalı)

Anahtar: 21, Bit: 7

Hatalı E-posta Bildirimini İletme

- 0: Açık

- 1: Kapalı

Anahtar: 22, Bit: 0

Telefon hattı (HAT) kullanırken faksları göndermeden önce çağrı tonunu tespit edin

- 0: Tespit edilmedi (Kapalı)

- 1: Tespit edildi (Açık)

Anahtar: 22, Bit: 1

Telefon hattı (HAT2) kullanırken faksları göndermeden önce çağrı tonunu tespit edin

- 0: Tespit edilmedi (Kapalı)

- 1: Tespit edildi (Açık)

Anahtar: 22, Bit: 2

Telefon hattı (HAT3) kullanırken faksları göndermeden önce çağrı tonunu tespit edin

- 0: Tespit edilmedi (Kapalı)

- 1: Tespit edildi (Açık)

Anahtar: 24, Bit: 0

Hafızadan iletilemeyecek dokümanları kaydetme

- 0: KAPALI

- 1: AÇIK

Anahtar: 24, Bit: 1

İletilemeyecek zamanlı dokümanların uzunluğu hafızada kaydedilir

- 0: 24 saat

- 1: 72 saat

Anahtar: 24, Bit: 2

Kaydedilen dosyayı daimi olarak elde tutup tutmama

- 0: Hayır

- 1: Hayır

Anahtar: 32, Bit: 0

Bir alternatif seçmek üzere kullanılacak önceliğin sırasının seçilmesi

- 0: Kağıt Çıkış Önceliği

  <Öncelik Sırası>

  1. IP-Faks hedefi

  2. Faks numarası

  3. İnternet Faksı

  4. E-posta adresi

  5. Klasör

- 1: Elektronik Çıkış Önceliği

  <Öncelik Sırası>

  1. İnternet Faksı

  2. E-posta adresi

  3. Klasör

  4. IP-Faks hedefi

  5. Faks numarası

Anahtar: 34, Bit: 0

Gatekeeper öğesini IP-Faksı ile kullanma

- 0: KAPALI

- 1: AÇIK

Anahtar: 34, Bit: 1

SIP Sunucusuyla IP-Faksı kullanma

- 0: KAPALI

- 1: AÇIK

Anahtar: 35, Bit: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0

Bir yedek dosya gönderirken aralığı tekrar çevirin

- 00000000: 0 dakika 11111111: 255 dakika

Anahtar: 36, Bit: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0

Bir yedek dosya gönderirken tekrar çevrimlerin azami sayısı

- 00000000/00000001: 1 zamanlı 11111110/11111111: 254 zaman

Anahtar: 37, Bit: 0

Bir faks veya yedek dosyayı gönderirken veya göndermeyi beklerken, hedef klasörün tam dolu hale gelmesi halinde, bir yedek dosya gönderiminin durdurulup durdurulmaması

- 0: Hayır

- 1: Hayır

Anahtar: 37, Bit: 3, 2

Yedek dosya gönderilemediği takdirde, yedek dosyanın yazdırılıp yazdırılmaması

- 00: Yazdırmayın

- 01: Sadece ilk sayfayı yazdır

- 10: Tüm dosyayı yazdır