KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Bir FTP sunusuna yolun manuel olarak girilmesi

Bir FTP sunucusunun yolunu manuel olarak girebilirsiniz.

[Manuel Giriş] tuşuna basın.

[FTP] tuşuna basın.

Sunucu adı alanının yanında [Manuel Giriş] tuşuna basın.

Yazılım klavyesi görüntülenir.

Sunucu adını girin

Sunucu adını belirtmek yerine IPv4 adresini de kullanabilirsiniz.

Yol alanının sağ tarafındaki [Manuel Giriş] tuşuna basın.

Klasör yolunu girin.

Aşağıdaki, klasör adının "user" ve alt klasör adının "lib": user\lib olduğu bir yol örneğidir:

[OK] tuşuna basın.

Hedefteki ayara göre kullanıcı adını girin.

Yazılım tuşları klavyesini görüntülemek için kullanıcı adı alanının sağındaki [Manuel Giriş] tuşuna basın.

Hedefteki ayara göre parolayı girin.

Yazılım tuşları klavyesinin görünmesini sağlamak için parola alanının yanındaki [Manuel Giriş] tuşuna basın.

[Sistem Ayarları] içinde ayarlanan port sayısını değiştirmek üzere, port sayısı alanının sağ tarafındaki [Değiştir] tuşuna basın. Sayı tuşlarını kullanarak bir port sayısı girin ve ardından [] tuşuna basın.

[Bağlantı Testi] tuşuna basın.

Belirtilen klasörün olup olmadığını kontrol etmek için bağlantı testi gerçekleştirilir.

Bağlantı testi sonucunu kontrol edin ve ardından [Çıkış] tuşuna basın.

[OK] tuşuna basın.

- Yol adını, kullanıcı adını veya şifreyi girdikten sonra protokolü değiştirirseniz, bir onaylama mesajı görünür.

- Bağlantı testi zaman alabilir.

- Bir bağlantı testi sırasında [İptal] tuşuna bastıktan hemen sonra [Bağlantı Testi] tuşuna basamayabilirsiniz.

- Kayıtlı bir hedef klasörü yolunu değiştirmek için, hedef alanının solundaki [Düzenle] tuşuna basarak yazılım tuşları klavyesini görüntüleyin, yeni yolu girin ve ardından [OK] öğesine tıklayın.

- Hedef yolunu makinenin adres defterine kaydedebilirsiniz. Ayrıntılar için, bkz. "Seçili Hedef Yolunun Adres Defterine Kaydedilmesi".

- Klasör için yazı izinleriniz veya yeterince boş sabit disk alanınız yoksa, makine dosyayı aktaramayabilir.

- Seçili Geçiş Yolunun Adres Defterinde Seçili Hedefe Kaydedilmesi