| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Yazıcı yapılandırması

telnet kullanarak yazıcı yapılandırmasını kontrol edebilirsiniz.

Bu bölümde, giriş/çıkış tepsisi ile yazıcı dili için kontrol prosedürü açıklanmaktadır.

- UNIX: "info" komutu ile "rsh", "rcp", "ftp" ve "sftp" parametrelerini kullanın.

- mshell: "info" komutunu kullanın.

Giriş Kaseti
Öğe | Açıklama
--- | ---
No. | Kağıt kasetinin kimlik numarası
Ad | Kağıt kasetinin adı
PaperSize | Kağıt kasetine yüklenen kağıt boyutu
Durum | Kağıt kasetinin mevcut durumu Normal: Normal NoInputTray: Tepsi yok PaperEnd: Kağıt yok

Çıkış Tepsisi
Öğe | Açıklama
--- | ---
No. | Çıkış tepsisinin kimlik numarası
Ad | Çıkış tepsisinin adı
Durum | Çıkış tepsisinin mevcut durumu Normal: Normal PaperExist: Kağıt mevcut OverFlow: Kağıt dolu Error: Diğer hatalar

Yazıcı Dili
Öğe | Açıklama
--- | ---
No. | Yazıcı tarafından kullanılan yazıcı dilinin kimlik numarası
Ad | Yazıcıda kullanılan yazıcı dilinin adı
Sürüm | Yazıcı dilinin sürümü

- UNIX komutları ve parametreleri hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. UNIX Eklentisi.