KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# lpr

LPR ayarlarını görmek ve yapılandırmak için "lpr" komutunu kullanın.

Ayarı Göster

`msh> lpr`

İş silinirken ana makine adının kontrol edilmesi

`msh> lpr chkhost {on|off}`

- Varsayılan ayar "on"dur.

"on" seçilirse, yazdırma işlerini yalnızca yazdırma işini gönderen ana makinenin IP adresinden silebilirsiniz. LPR devre dışıysa, ana makine dışındaki IP adreslerinden gönderilen yazdırma işlerini de silebilirsiniz.

Yazıcı Hata Algılama Fonksiyonu

`lpr prnerrchk {on|off}`

- Varsayılan ayar "off"tur.

Bu ayarı "on" olarak ayarlarsanız, veriyi alacak yazıcı duracak ve işe devam etmeden önce hatanın giderilmesini bekleyecektir.