KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# OHP şeffaflara veya ince kağıda kopyalama

OHP şeffaflarına veya ince kağıda kopyalarken kağıdın türünü ve boyutunu seçin.

- Belirtilen OHP şeffaflarını kullanmanızı öneririz.

- Kolay eriyen kaplaması olan renkli OHP şeffafları kullanmayın.

- OHP şeffaflarına kopyalama yaparken kopyalanan sayfaları tek tek çıkarın.

Bypass tepsisini açın ve bip sesini duyana kadar kağıdı yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirin.

Sıkışmalarını önlemek için OHP asetatları birer birer yükleyin.

Kağıt kılavuzlarını kağıt boyutuna göre hizalayın.

[Bypass] öğesine ve ardından [] tuşuna basın.

Özel Kağıt seçeneğinde kağıt türünü seçin ([OHP (Asetat)] ya da [İnce Kağıt]).

Kağıt boyutunu belirtin ve daha sonra [OK] öğesine basın.

Orijinalleri yerleştirin ve [Başlat] tuşuna basın.

- OHP şeffaflar veya ince kağıt gibi özel kağıt üzerine yazdırma için yazdırma hızı düz kağıda yazdırmaya kıyasla daha yavaş olabilir.

- Makineye tek seferde pek çok sayfa beslenmemesi için kağıtları kasete yerleştirmeden önce havalandırın.