KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Tip 3 ve 4

Bileşen | Teknik Özellikler
--- | ---
Çözünürlük | 600 dpi × 600 dpi / 1200 dpi × 1200 dpi
Yazdırma hızı | Tip 3: Renk: 40 ppm S&B: 40 ppm Tip 4: Renk: 50 ppm S&B: 50 ppm (A4, 81/2 × 11 inç , düz kağıt, 600 dpi × 600 dpi) Yazdırma hızları makineye bağlıdır. Hangi tip makineye sahip olduğunuzu kontrol edin. Bkz. Makine Hakkında.
Arayüz | Standart: Ethernet arayüzü (100BASE-TX/10BASE-T) USB 2.0 Tip A/B Seçenek: Giga Ethernet arayüzü (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) IEEE 1284 paralel arayüz IEEE 802.11a/b/g kablosuz LAN arayüzü Bluetooth arayüzü
Ağ protokolü | TCP/IP(IPv4, IPv6), IPX/SPX, AppleTalk
Yazıcı dili | Standart: PCL 5c/6, RPCS Seçenek: PostScript 3, PDF, PictBridge
Yazı Tipleri | PCL 5c/6: 45 Intellifont, 13 Uluslararası yazı tipi. PostScript 3: 136 yazı tipi (Tip 2: 24, Tip 14: 112)
Hafıza | 1 GB
Sabit disk | 160 GB
USB Arayüzü (Standart) | Desteklenen İşletim Sistemi: Windows 2000/XP/Vista, Windows Server 2003/2003 R2, Mac OS 10.3.3 veya üzeri İletim özellikleri: USB 2.0 Standart Bağlanabilir Cihaz: USB 2.0 Standart ile uyumlu cihazlar

- Çözünürlük 1200 dpi × 1200 dpi iken, yazdırma hızı değiştirilir.

- MacOS kullanırken, sadece standart USB Arayüzünü kullanın. İsteğe bağlı USB arayüz kartı desteklenmez.

- USB Arayüzünü (Standart) Mac OS 10.3.3 ile kullanırken USB2.0 desteklenir.