| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Sonlandırıcı SR3010 (500 sayfalık) için (İsteğe bağlı) Teknik Özellikler

Bu bölüm, Sonlandırıcı SR3010'un teknik özelliklerini açıklamaktadır.

Kağıt boyutu:

A3, B4 JIS (Japanese Industrial Standard), A4, B5 JIS, 11 × 17, 11 × 15, 11 × 14, 10 × 15, 10 × 14, 81/2 × 14, 81/4 × 14, 81/2 × 13, 81/2 × 11, 81/4 × 13, 8 × 13, 8 × 101/2, 8 × 10, 71/4 × 101/2

Kağıt ağırlığı:

52 - 253 g/m2, 14 - 67,5 lb.

Yığın kapasitesi (80 g/m2, 20 lb.):

- 500 sayfa: A4, 81/2 × 11 veya daha küçük

- 250 sayfa: B4 JIS, 81/2 × 14 veya daha büyük

Zımbalama kağıt boyutu:

A3, B4 JIS, A4, B5 JIS, 11 × 17, 11 × 15, 11 × 14, 10 × 15, 10 × 14, 81/2 × 14, 81/4 × 14, 81/2 × 13, 81/2 × 11, 81/4 × 13, 8 × 13, 8 × 101/2, 8 × 10, 71/4 × 101/2

Zımbalama kağıt ağırlığı:

52 - 253 g/m2, 14 - 67,5 lb.

Yığın kapasitesi (80 g/m2, 20 lb.):

- Karışık Boyut Olmaksızın:

  - 50 yaprak: A4, 81/2 × 11 veya daha küçük

  - 30 yaprak: B4 JIS, 81/2 × 14 veya daha büyük

- Karışık Boyutlu:

  - 30 sayfa: A3/ A4, B4 JIS/ B5 JIS, 11 × 17/81/2 × 11 , 81/2 × 14/81/2 × 11

Zımbalama sonrasında yığın kapasitesi (80 g/m2, 20 lb.):

- 2 - 9 sayfa: 55 - 46 set (A4, B5 JIS, 81/2 × 11)

- 10 - 50 sayfa: 45 - 10 set (A4, B5 JIS, 81/2 × 11)

- 2 - 9 sayfa: 55 - 27 set (A4, B5 JIS, 81/2 × 11)

- 10 - 50 sayfa: 25 - 8 set (A4, B5 JIS, 81/2 × 11)

- 2 - 9 sayfa: 55 - 27 set (A3, B4 JIS, 11 × 17, 81/2 × 14)

- 10 - 30 sayfa: 25 - 8 set (A3, B4 JIS, 11 × 17, 81/2 × 14)

Zımba konumu:

5 konum (Üst, Üst Eğik, Alt, Alt Eğik, 2 Zımba Teli)

Güç tüketimi:

Yaklaşık 50 W (Güç, ana üniteden sağlanır.)

Boyutlar (G × D × Y):

396 × 551 × 275 mm, 15,6 × 21,7 ×10,2 inç

Ağırlık:

Yaklaşık 12 kg, 26,5 lb.