KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Kağıt Boyutu ve Taranan Alan

Bu bölümde makinenin tarayabileceği ve algılayabileceği alanın boyutu açıklanmıştır.

- Hedefte yazdırıldığında görüntünün boyutunda farklılık olabilir.

- Orijinal şaryo camına veya ADF'ye düzgün bir biçimde yerleştirilse de, orijinalin her kenarında 3 mm'lik (0,1 inç) bir boşluk gönderilmeyebilir.

- Alıcı orijinalden daha az genişlikte bir kağıt kullanıyorsa, kağıda sığması için görüntü küçültülür. Bkz. "Oto. Küçült".

- Oto. Küçült

İlgili konular

Bir Orijinali Şaryo Camına Yerleştirirken
ADF'ye orijinal yerleştirirken