KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Makine malzemelerinin kullanımı

Bu bölüm, makine malzemelerinin kullanılması hakkındaki güvenlik tedbirlerini açıklamaktadır.

| Kullanılmış toner veya toner kaplarını yakmayın. Toner tozu, açık aleve maruz kaldığında tutuşabilir. Kullanılmış toner kaplarını yerel düzenlemelere uygun olarak imha edin.

| Dökülen toner veya kullanılmış toneri yakmayın. Toner tozu, açık aleve maruz kaldığında tutuşabilir.

| Toner, kullanılmış toner veya toner kaplarını açık alevin olduğu yerlerde saklamayın. Toner tutuşabilir ve yanıklara veya yangına yol açabilir.

| Atık yağ şişesini alevden uzak tutun. Yangın veya yanık riski vardır.

| Yangın veya makine arızasını önlemek için aluminyum folyo, karbon kağıdı veya benzer iletken kağıt kullanmayın.

| Toner kaplarını kuvvetlice açmayın. Toner dökülebilir, ellerinizi ve kıyafetinizi kirletebilir ve kazara yutmayla sonuçlanabilir.

| Toneri (kullanılmış veya kullanılmamış) ve toner kaplarını çocukların erişemeyeceği yerlerde tutun.

| Toner veya kullanılmış toner teneffüs edilirse, bol suyla gargara yapın ve temiz hava ortamına gidin. Gerekirse bir doktora başvurun.

| Toner veya kullanılmış toner gözlerinize gelirse, derhal bol miktarda su ile yıkayın. Gerekirse bir doktora başvurun.

| Toner veya kullanılmış toner yutulursa, bol miktarda su içerek seyreltin. Gerekirse bir doktora başvurun.

| Sıkışan bir kağıdı çıkarırken veya toneri değiştirirken tonerin kıyafetiniz veya elbisenize bulaşmasından kaçının. Deriniz tonerle temas ederse, etkilenen alanı sabun ve suyla iyice yıkayın. Toner elbisenize gelirse, soğuk suyla yıkayın. Sıcak su tonerin kumaşa nüfuz ettirecektir ve lekeyi çıkarmayı imkansız hale getirebilir.

| Sonlandırıcı zımba ünitesini çekerken veya iterken ellerinizi kitapçık sonlandırıcı tepsisinden uzak tutun. Bunu yapmazsanız parmaklarınızı sıkıştırabilirsiniz.