KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Web tarayıcısı kullanarak alınan faks dokümanlarını görüntüleme

Makinede kayıtlı alınan faks dokümanlarının içeriğini kontrol edin.

Web tarayıcısını başlatın.

Adres çubuğuna "http://(IPv4 adresi, IPv6 adresi veya bu makinenin ana bilgisayar adı)/" girin.

Web Image Monitor'ün en üst sayfası görüntülenir.

Sol penceredeki [Alınan Dosyayı Faksla] öğesine tıklayın.

Kayıtlı alım dosyası için bir kullanıcı kodu programlamışsanız kodu girin ve [OK] tuşuna basın.

Alınan faks dokümanlarının bir listesi görünür.

Programlanan kullanıcı kodu Sistem Ayarları altındaki Adres Defteri Yönetimi işlevi ile silinmişse, hatalı kullanıcı kodu girişini belirten bir mesaj görüntülenir. Bu durumda kullanıcı kodunu yeniden programlayın.

İstediğiniz faks dokümanının özellik sembolüne tıklayın.

Faks dokümanlarının listesini görüntülerken minyatür ekranı, simge ekran veya ayrıntı ekranı seçebilirsiniz. , veya öğesine tıklayın.

Faks dokümanının içeriğini görüntüleyin.

Alınan faks dokümanını yüklemek için [PDF] veya [Çoklu-sayfa TIFF] seçeneğine ve ardından [İndir] öğesine tıklayın.

Yükleme onaylama iletişim kutusu görünür.

[PDF] seçtiğinizde [İndir] öğesine tıklamadan önce gerekli "PDF Dosya Güvenlik Ayarları" yapın. Acrobat Reader başlar ve seçilen doküman görüntülenir.

Web tarayıcısını kapatın.

- Bilgisayarınız Web Image Monitor öğesine bağlanamıyorsa, bkz. "Yazıcının İzlenmesi ve Yapılandırılması", Sistem Ayarları ve Ağ Rehberi.

- Önizleme görüntüsünü büyütmek için [Görüntüyü Büyüt] öğesine tıklayın. Büyütme, Acrobat Reader yüklenmeden yapılamaz. Daha fazla bilgi için Web Image Monitor'deki Yardım kısmına bakın.

- Alınan faks dokümanları listesindeki doküman verilerini indirmek için [TIFF] veya [PDF] seçeneğine tıklayın. Yükleme hakkında ayrıntılar için bkz. Web Image Monitor Yardım.

- Yükleme yöntemi seçilen biçime bağlı olarak farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için Web Image Monitor'deki Yardım kısmına bakın.