| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# hatalı kayıtın kontrolü

Dosyalar yazdırma hatalarından dolayı saklanamadıysa, kontrol panelindeki hata günlüğünü kontrol ederek hataların nedenini tanımlayın.

- En sık görülen 30 hata , hata kayıt defterinde kaydedilir. Zaten 30 hata kayıtlı iken , yeni bir hata eklenirse, en eski olan hata silinir.Yinede , en erken hata örnek baskı ise , kilitli baskı , yada tutma baskısı veya kayıtlı baskı hatası ise bunlar silinmez. Hata , hata sayısı 30 a ulaşıncaya kadar bağımsız olarak kaydedilir.

- Ana güç düğmesi kapalı konuma getirilirse, hata günlüğü silinir.

- [Hata Günlüğü] basitleştirilmiş ekranda gösterilemez.

1. Yazıcı ekranının görüntülemek için [Yazıcı] tuşuna basın.

2. [Hata Günlüğü] basın.

   Bir hata günlüğü listesi görünür.

3. Arzu edilen iş listesine basın, ardından[detaylar] basın.

   Detaylı hata günlüğü görülür.