KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Alınan Dokümanları Başkasına İletme

Bu makine alınan dokümanları makinede programlanan diğer hedeflere iletebilir.

- Bu işlevi kullanmak için önceden İletme hedefini belirleyin. İletme, Faks Özellikleri menüsündeki İletme seçeneğinden ayarlanabilir. Bkz. "İletme".

- Faks numarası, İnternet Faksı hedefi, IP-Faks hedefi, e-posta hedefi veya klasör hedefi iletim hedefi olarak ayarlanabilir.

- Belirtilen hedef bir e-posta adresi ise, alınan doküman bu hedefe e-posta olarak yönlendirilir.

- Alıcı bir İnternet Faksı/e-posta hedefiyse e-posta şifrelenip dijital bir imza ile başkasına iletilebilir. Şifreleme ve dijital imza uygulayıp uygulamayacağınızı belirlemek için hem Faks Özellikleri öğesindeki “İletme” seçeneğini, hem de Web Image Monitor seçeneğini kullanın. Bkz. "İletme".

- Makinenin, alınan dosyaları gönderene göre belirli bir hedefe iletmesini istediğiniz takdirde, Faks Özellikleri altındaki Özel Göndereni Programlayın öğesiyle her bir gönderen için İletme hedefini belirleyiniz. Diğer gönderenlerden gelen dokümanlar, bu işlev için belirlenen varsayılan İletme hedefine iletilir. Özel Göndereni Programlama hakkındaki ayrıntılar için, bkz. "Özel Gönderenlere ilişkin Farklı İşlem".

- Tüm göndericilerden veya Özel Göndericilerden gönderilen dokümanlaryn iletim hedefleri olarak klasörler programlanmy?sa, Klasör Yletim Sonuç Raporufnun belirtilen e-posta adresine iletilip iletilmeyece?ini ayarlayabilirsiniz.

- Grupta programlayabileceğiniz azami hedef sayısı için bkz. "Azami Değerler".

- Faks Özellikleri menüsündeki Kullanıcı Parametreleri (anahtar 11, bit 6) ile makinenin ilettiği dokümanları yazdırıp yazdırmayacağını seçebilirsiniz.

- Faks Özellikleri menüsü, gönderilen dokümanlar için alternatif hedefler belirlemek üzere bir öncelik sıralaması seçmenize olanak tanıyan bir kullanıcı parametresi ayarı (anahtar 32, bit 0) içerir. Bu parametre ayarlandığında belirtilen alıcı, belirlenen iletim türü için kayıtlı olmayan bir adres içeren bir grup hedefiyse doküman alternatif bir hedefe yönlendirilir.

- Parametre Ayarına ilişkin ayrıntılar için, bkz. "Parametre Ayarları".

- Başkasına iletme

- Parametre Ayarları

- Özel Gönderenlere yönelik Farklı İşlem

- Azami Değerler