| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Yoğunluk (Kontrast)

Orijinallerin tarandığı yoğunluğu ayarlayabilirsiniz.

Orijinaller üzerindeki yazı ve şekiller, bulundukları kağıt üzerinde göze çarpmalıdır.

Orijinalin normalden daha koyu bir arka planı varsa (örneğin, bir gazete kupürü) veya yazı soluksa, yoğunluğu ayarlayın.

Oto.Yoğunluk

Orijinal için uygun yoğunluk ayarı otomatik olarak seçilir.

1. [Oto. Yoğunluk] öğesinin seçili olduğundan emin olun.

Manuel Yoğunluk

Yoğunluğu manuel olarak ayarlamak için manuel yoğunluğu kullanın.

Yedi yoğunluk seviyesinden birini seçebilirsiniz.

1. [Oto. Yoğunluk] seçiliyse kapatmak için [Oto. Yoğunluk] öğesine basın.

2. Yoğunluğu ayarlamak için [] veya [] tuşuna basın.

   Gösterge hareket eder.

Karma Otomatik ve Manuel Yoğunluk

Orijinalin koyu bir arka planı varsa yalnızca fotoğraflar, resimler veya şekiller için yoğunluğu ayarlayabilirsiniz.

Yedi yoğunluk seviyesinden birini seçebilirsiniz.

1. [Oto. Yoğunluk] öğesinin seçili olduğundan emin olun.

2. Yoğunluğu ayarlamak için [] veya [] tuşuna basın.

   Gösterge hareket eder.

- Tarama tipi için [Yazı], [Yazı / Çizim] veya [Yazı / Fotoğraf] öğesinin seçilmesi [Oto. Yoğunluk] öğesinin de seçilmesine neden olur.

- Makine açıldıktan veya [Sil Modları] tuşuna basıldıktan hemen sonra seçilen yoğunluğu ayarlayabilirsiniz. Bkz. "İletim İşlevi Varsayılanlarını Ayarlama".

- İletim İşlemi Varsayılanlarını Ayarlama