| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Bir faks hedefini kaydetme

Bu bölümde bir adın ve faks numarasının Adres Defteri'ne nasıl kaydedileceği anlatılır.

1. [Kullanıcı Araçları/Sayaç] tuşuna basın.

2. [Sistem Ayarları] tuşuna basın.

3. [Yönetici Araçları] öğesine basın.

4. [Adres Defteri Yönetimi] öğesine basın.

5. [Programla / Değiştir] öğesinin seçili olduğundan emin olun.

6. [Yeni Program] öğesine basın.

7. “Ad” altında [Değiştir] öğesine basın.

   İsim giriş ekranı görüntülenir.

8. İsmi girin ve [OK] tuşuna basın.

   Gerekirse, "Tuş Ekranı" altındaki [Değiştir] tuşuna basınız ve takiben hedefin atandığı tuşun adını giriniz.

9. “Başlık Seç” altında kullanmak istediğiniz sınıfın tuşuna basın.

10. [Faks Hed.] öğesine basın.

11. “Faks Hedefi” altında [Değiştir] öğesine basın.

12. Rakam tuşlarını kullanarak faks numarasını girin ve [OK] tuşuna basın.

13. Her hedef için gereken şekilde aşağıdaki işlevleri belirleyin:

    - Hat Seç: her hedef için bir hat bağlantı noktası belirleyin.

    - Gelş.Özellikler: SUB/SID/SEP/PWD Kodlarını programlayın.

    - Faks Başlığı: alıcı yazdırdığı zaman fakslarınızda görünecek başlığı belirleyin.

    - Etiket Ekleme: alıcı yazdırdığı zaman fakslarınızda görünecek hedef adı gibi etiket bilgilerini belirleyin.

14. [OK] seçeneğine basın.

15. [Çıkış] tuşuna basın.

16. [Kullanıcı Araçları/Sayaç] tuşuna basın.

- 13. adımdaki prosedür hakkında ayrıntılar için, bkz. "Faks / Tarayıcı İşlevlerine ilişkin Adres ve Kullanıcının Kaydedilmesi", Sistem Ayarları ve Ağ Rehberi.