KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Çift Yönlü İletişim için Koşullar

Çift yönlü iletişim, kağıt boyutu ve besleme yönü ayarları ile ilgili bilgilerin otomatik olarak yazıcıya gönderilmesine izin verir. Yazıcı durumunu bilgisayarınızdan kontrol edebilirsiniz.

- Çift yönlü iletişim Windows 2000/XP/Vista, Windows Server 2003/2003 R2 tarafından desteklenmektedir.

- RPCS yazıcı sürücüsü kullanıyorsanız ve çift yönlü iletişim Windows 2000 altında etkinleştirilirse, [Aksesuarları Değiştir] sekmesi kullanılamaz.

Çift yönlü iletişimin desteklenmesi için aşağıdaki koşulların karşılanması gerekir:

Paralel kablolarla bağlandığında

- Bilgisayarın çift yönlü iletişimi desteklemesi gerekir.

- Makinenin çift yönlü iletişimi desteklemesi gerekir.

- Arayüz kablosunun çift yönlü iletişimi desteklemesi gerekir.

- Makinenin standart paralel kablolar ve paralel bağlayıcılar ile bilgisayara bağlanması gerekir.

- Windows 2000 altında, [Çift yönlü destek işlevini etkin kıl] öğesi seçilmelidir ve [Yazıcı ortaklamayı etkin kıl] öğesi [Portlar] sekmesinde RPCS yazıcı sürücüsüyle seçilmemelidir.

Ağ ile bağlandığında

- Makinenin çift yönlü iletişimi desteklemesi gerekir.

- Windows 2000/XP/Vista, Windows Server 2003/2003 R2 altında, [Çift yönlü desteği etkin kıl] seçilmeli ve RPCS yazıcı sürücüsü ile [Portlar] sekmesinde [Yazıcı ortaklamayı etkin kıl] seçilmemelidir.

- Yukarıdakilere ek olarak, aşağıdaki şartlardan birinin karşılanması gerekir.

  - IPP portu adında, IPP protokolü kullanılırken, IP adresinin bulunması gerekir.

USB ile bağlandığında

- USB arayüz kablosu kullanılarak yazıcı bilgisayarın USB portuna bağlanmalıdır (Windows 2000/XP/Vista, Windows Server 2003/2003 R2 için).

- Bilgisayarın çift yönlü iletişimi desteklemesi gerekir.

- RPCS yazıcı sürücüsü çift yönlü iletişimi destekler ve yazıcı durumunu otomatik olarak günceller.

- PCL yazıcı sürücüsü çift yönlü iletişimi destekler. Yazıcı durumunu manüel olarak güncelleyebilirsiniz.

- Makineyle birlikte verilen SmartDeviceMonitor for Client programını kurun.