| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Yazdırılacak Posta

E-postalara eklenen JPEG veya PDF dosyaları, Yazdırılacak Dosya işlevini kullanarak yazdırılır.

E-posta için alım yöntemi İnternet Faksı yöntemi ile aynıdır. Alım yöntemleri hakkında ayrıntılar için bkz. "Oto. e-posta alımı" ve "Manüel e-posta alımı".

Yazdırılacak Posta, aşağıdaki işlevlerle kullanılamaz:

Sayfa Kısaltma, Kareli İşaret, TSI Yazdırma (Abone Kimlik Çıktısının İletilmesi), Alım Zamanı, Otomatik Faks Alım Çalıştırması, Bellek Kilidi, Çoklu Kopya Alımı, Programa Özel Gönderici, Çözünürlük, Sayfa Hazırlığı ve Uzunluk Kısaltması, Merkez İşareti, Görüntü Döndürme, 2 Taraflı Yazdırma, Hatlara ilişkin Tepsinin Belirlenmesi, Kaset Değiştirme, Kağıt Kaseti, İletişim Sayfa Sayımı, İletim, Otomatik Kağıt Seçim İşlevi, Bypas Tepsisinden Kağıt Yazdırma, Tam boyut yazdırma

- Bir JPEG ya da PDF dosyasını yazdırmak için, isteğe bağlı PostScript 3 birimi kurulmalıdır.

- 1.3, 1.4, 1.5 ve 1.6 versiyonu PDF dosyaları yazdırılabilir. Ancak, belli makinelerden gönderilmişlerse ya da belli ortamlarda oluşturulmuşlarsa bu makine PDF dosyalarını yazdıramayabilir.

- Yalnızca JFIF formatında olan JPEG dosyaları uyumludur. Bu makine dijital kameralar tarafından çekilen Exif formatındaki JPEG görüntülerini yazdıramaz, fakat çok fonksiyonlu yan birimler tarafından oluşturulmuş JFIF formatındaki JPEG görüntülerini yazdırabilir. Ancak, belli makinelerden gönderilmiş olan veya belli ortamlarda oluşturulmuş olan JPEG görüntüler yazdırılamayabilir.

- Faks Özellikleri menüsü bu işlevi devreye sokup devreden çıkartabileceğiniz bir kullanıcı parametresi ayarı (anahtar 21, bit 2) içerir. Bu işlev devre dışı bırakılsa bile metin ve TIFF dosyaları yazdırılabilir.

- Postadan Yazdırma işlevi devreden çıkarıldığında, bi JPEG veya PDF dosyası alınırsa, dosya hata olarak tespit edilecek ve bir Hatalı Posta Bildirimi göndericiye geri gönderilecektir. Bu işlevi, Parametre Ayarları içinde Kullanıcı Parametresi (anahtar 21, bit 7) ile açıp kapatabilirsiniz.

- Parametre Ayarına ilişkin ayrıntılar için, bkz. "Parametre Ayarları".

- Alınan bir e-postadan sadece bir ekli dosya yazdırılabilir. Çok sayıda JPEG veya PDF dosyası eklenmişse ilk JPEG veya PDF dosyası yazdırılır ve diğer dosyalar silinir.

- Bir e-posta çok sayıda veya desteklenmeyen dosyalar içeriyorsa alım sonucu bir hata olarak algılanır, ancak gönderene bir hata bildirimi gönderilmez.

- Makine renkli bir görüntü aldığında, tam renkli olarak yazdırır.

- Yazdırılan JPEG görüntüleri ve PDF dosyaları, yazıcı işleri olarak sayılır.

- Şifreli bir PDF alındığında PDF dosyası, ancak parolası bu makinenin parolasıyla eşleştiğinde yazdırılır.

- Günlüğü kullanarak Postadan Yazdırma alımı sonuçlarını kontrol edebilirsiniz. Günlük içerisinde, "P.1" daima sayfa sayısı sütununa yazdırılır ve Standart çözünürlüğü gösteren "S" ise daima gerçek sayfa/çözünürlükten bağımsız olarak iletişim modu sütununa yazdırılır. Makine formatlarından ötürü yazdırılamayan dosyalar alıyorsa, sonuç sütununda "hata" yazdırılacaktır.

- Yazdırılacak Posta alırken makine alınan e-postanın ekindeki alım bildirim taleplerine yanıt vermez.

- Otomatik e-posta alımı

- Manüel e-posta alımı

- Parametre Ayarları