KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# [Fotoğraf] ya da [DTP] [Doküman Tipi] için seçildiğinde Siyah Beyaz [Baskı]

[Doküman Tipi] için [Fotoğraf] ya da [DTP]yi [Yazdırma Tercihleri] iletişim kutusundan seçerseniz, metnin ve çizimin siyah alanları kullandığınız uygulamaya göre, renkli görüntüler olarak algılanabilir. Bu olursa, doküman CMYK görüntüsü olarak basılır ve dikkate alınır.

Dokümanı Siyah Beyaz görüntü olarak bastırmak ve saymak istiyorsanız, yazıcı sürücüsünde rengi siyah beyaza ayarlamak için aşağıdaki prosedürü izleyin.

Yazıcı sürücüsünün [Yazdırma Tercihleri] iletişim kutusunda [Baskı Kalitesi] seçeneğine tıklayın.

[Kullanıcı ayarları] onay kutusunu seçin.

Liste kutusunda bir kullanıcı ayarı seçin.

[Kullanıcı Ayarlarını Değiştir...]e tıklayın.

[Görüntü Ayarlama] sekmesinde, [Doküman tiplerini yükle:] listesinden bir doküman tipi seçin.

Aşağıdaki doküman tipleri seçilebilir:

[Fotoğraf (Kalite)], [Fotoğraf (Hız)], [Fotoğraf (Yüksek Hız)], [DTP (Kalite)], [DTP (Hız)], ve [DTP (Yüksek Hız)].

[Gri kopya (Metin/Çizim):] listesinde, [K (Siyah)] öğesini seçin.

Gri kopya tamamen siyaha ayarlanır, ve [Doküman tiplerini yükle:] listesi boş hale gelir.

[Nokta esaslı] onay kutusunu [Çeş.] sekmesinden seçersiniz, gri kopya ayarı görmezden gelinir, ve metnin ve çizimin siyah alanları CMYK görüntüleri olarak basılır ve dikkate alınır.

[OK] öğesine tıklayın.

- Siyah ve gri haricinde renkler kullanılarak oluşturulan metin ve çizimin siyah alanları, ekranda siyah ya da gri görünse bile CMYK görüntüleri olarak yazdırılır ve dikkate alınır.