| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# E-Posta işlevleri ve Klasör İletimi

Bu bölüm e-posta ve klasör iletimini açıklamaktadır.

E-posta işlevleri

E-postayı kullanarak bu makineden faks gönderimine ait iki metot bulunmaktadır.

- İnternet Faks İletimi

- E-posta İletimi

İnternet Faksı yoluyla bir faks göndermek için, bir İnternet Faksı hedefi belirlemelisiniz.

E-posta yoluyla bir faks göndermek için, bir E-posta hedefi belirlemelisiniz.

Her iki gönderim metodunda, faks verisi, e-postaya ekli bir grafik dosyası olarak gönderilir. Bu grafik dosyasının formatı, aşağıdaki tabloda gösterildiği üzere, gönderim metoduna bağlıdır.

İletim Metodu | Dosya Formatı
--- | ---
İnternet Faksı | TIFF-F
E-posta | TIFF veya PDF

E-posta İletimi hakkında ayrıntılar için , bkz. “İnternet Faks İletimi” veya “E-posta İletimi”.

Klasör İletimi

Adres defterinde kayıtlı olan ağ klasörlerine yönelik olarak faksları gönderebilirsiniz. Bunu yapmak için, Adres Defterindeki klasöre yönelik yolu seçiniz.

Fakslar, seçilen protokolü kullanarak (SMB, FTP veya NCP) TIFF veya PDF dosyalarında grafik olarak gönderilir.

Klasör İletimi hakkında ayrıntılar için, bkz. "Klasör İletimi".

- İnternet Faks İletimi

- E-posta İletimi

- Klasör İletimi