| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# İndeks Basma

A3 (297 × 420 mm)

Yatay görüntüler × dikey görüntüler (inç) | Kağıt yönlendirme
--- | ---
12 × 16 |
16 × 12 |

A4 (210 × 297 mm)

Yatay görüntüler × dikey görüntüler (inç) | Kağıt yönlendirme
--- | ---
8 × 12 |
12 × 8 |

A5 (148 × 210 mm)

Yatay görüntüler × dikey görüntüler (inç) | Kağıt yönlendirme
--- | ---
5 × 8 |
8 × 5 |

Letter (81/2 × 11 inç)

Yatay görüntüler × dikey görüntüler (inç) | Kağıt yönlendirme
--- | ---
8 × 10 |
10 × 8 |

B4 (257 × 367 mm)

Yatay görüntüler × dikey görüntüler (inç) | Kağıt yönlendirme
--- | ---
10 × 14 |
14 × 10 |

- İndeks çıktıları, belirlenen boyuttaki kasete yerleştirilen kağıdın yönüne bağlı olarak değişir.

- Dijital kameraya bağlı olarak, belli bir türe ait bir görüntü seti bittikten sonra bir form besleme gerekebilir.

- Her kağıt boyutundaki görüntü sayısı sabittir.