KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Karışık Boyutlar Modu

Aynı genişlikte ve farklı boyutlardaki orijinalleri ADF'ye aynı anda yerleştirirken makine orijinallerin boyutunu otomatik olarak kontrol eder ve kopyalama yapar.

- Farklı boyutlardaki orijinalleri ADF'ye birlikte yerleştirirken ve Karışık Boyutlar kullanmaksızın kopyalar yaparken, kağıt sıkışabilir veya orijinal görüntünün bölümleri kopyalanamayabilir.

Bu modda yerleştirilebilen orijinal boyutları:

Metrik ölçüler

A3, B4 JIS, A4, B5 JIS

İnç ölçüleri

11 × 17, 81/2 × 14, 81/2 × 11

İki farklı boyuttaki orijinali aynı anda yerleştirebilirsiniz.

[Özel Orijinal] öğesine basın.

[Karışık Boyutlar] öğesini seçin ve daha sonra [OK] öğesine basın.

Orijinallerin arka ve sol kenarlarını resimde gösterildiği gibi hizalayın.

1. Orijinalleri ADF'ye yerleştirin

2. Dikey boyut

Doküman kılavuzlarını en geniş orijinal boyutuna ayarlayın.

Orijinalleri ADF'ye yerleştirin.

[Başlat] tuşuna basın.

- Küçük orijinaller orijinal kılavuzuyla düzgün hizalanamayacağından, kopyalanan görüntü yana eğilebilir.

- Kopyalama hızı ve tarama hızı azalacaktır.

- Karışık Boyutlar modunda orijinaller için ağırlık aralığı 52 - 81,4 g/m2 (13,8 - 21,6 lb)'dir.

- 1 Taraflı 2 Taraflı mod ile bu işlevi kullanırken her boyutun orijinallerinin çift sayıda olduğundan daima emin olun. Eğer orijinalleriniz tek sayıda ise toplamı ayarlamak için boş sayfalar ekleyin.