| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# authfree

Authfree paramatrelerini görmek ve yapılandırmak için "authfree" komutunu kullanın.

Ayarları görüntüle

Aşağıdaki komut geçerli Authfree ayarlarını gösterir:

`msh> authfree`

- Yazdırma işi kimlik doğrulama muafiyeti ayarlanmadıysa, kimlik doğrulama muafiyet kontrolü görüntülenemez.

IPv4 adres ayarları

`msh> authfree "ID" range_addr1 range_addr2`

IOPv6 adres ayarları

`msh> authfree "ID" range6_addr1 range6_addr2`

IPv6 adres maskesi yapılandırması

`msh> authfree "ID" mask6_addr1 masklen`

Paralel/USB ayarları

`msh> authfree [parallel | usb] [on|off]`

- Authfree öğesini etkinleştirmek için açık konumuna getirin. Devre dışı bırakmak için kapalı konumuna getirin. Her zaman arayüzü belirtin.

Kimlik doğrulama muafiyet kontrolü başlatma

`msh> authfree flush`