KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Sayfayı Ayırma ve Uzunluk Azaltma

Alınan dokümanın boyutu makineye yüklenen kağıttan daha uzunsa, dokümanın her sayfası bölünebilir ve farklı sayfalara bastırılabilir veya küçültülerek tek bir sayfaya bastırılabilir.

Örneğin dokümanın uzunluğu kullanılan kağıttan 20 mm (0,79 inç) veya daha uzunsa bu işlev dokümanı böler. 20 mm'den (0,79 inç) daha kısaysa doküman küçültülür. Bir doküman bölündüğünde ayrım konumuna bir yıldız () eklenir ve ayırma alanının yaklaşık 10 mm'si (0.39 inç) ikinci sayfanın üst kısmına kopyalanır.

- Servis temsilciniz aşağıdaki ayarlarla bu işlevi özelleştirebilir:

  - Küçültme

  - Yazdırma bölme işareti

  - Üzerine yazdırma

  - Üzerine yazdırma uzunluğu

  - Bölme için kılavuz

- Aşağıdaki aralıklar içinde üzerine yazdırma ve küçültme uzunluklarını ayarlayabilirsiniz:

  - Üzerine yazma uzunluğu: 4 mm (0.16 inç), 10 mm (0.39 inç), 15 mm (0.59inç)

  - Bölme için kılavuz: 5-155 mm (5 mm adım)/0.2-6.1 inç (0.2 inçlik adım)