KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# E-posta Hedefinin Kaydedilmesi

Bu bölümde bir e-posta hedefinin nasıl kaydedileceği anlatılmaktadır.

[Kullanıcı Araçları/Sayacı] tuşuna basın.

[Sistem Ayarları] tuşuna basın.

[Yönetici Araçları] öğesine basın.

[Adres Defteri Yönetimi] öğesine basın.

[Programla / Değiştir] öğesinin seçili olduğundan emin olun.

E-posta adresini kaydetmek istediğiniz adı seçin.

Ad tuşuna basın veya sayı tuşlarını kullanarak kayıtlı numarayı girin.

[E-posta] öğesine basın.

[Değiştir]'e basın.

E-posta adresini girin.

[OK] seçeneğine basın.

[E-posta / İnternet Faks Hedefi] veya [Yalnızca İnternet Faks Hedefi] öğesini seçin.

[E-posta / İnternet Faks Hedefi] öğesi belirlenmişse kayıtlı e-posta adresleri faks işlevi ekranında hem internet faks adresi görüntüsünde hem de E-posta adresi görüntüsünde ve tarayıcı işlevi ekranında adres görüntüsünde görünür.

[Yalnızca İnternet Faks Hedefi] öğesi belirlenmişse kayıtlı e-posta adresleri faks işlevi ekranında sadece internet faksı görüntüsünde görüntülenir.

İnternet faksını kullanmak istiyorsanız, "SMTP Sunucuyla Gönder" seçeneğini kullanmak isteyip istemediğinizi belirtin.

[OK] seçeneğine basın.

[Çıkış] tuşuna basın.

[Kullanıcı Araçları/Sayacı] tuşuna basın.

- E-posta adresi için 128 karaktere kadar giriş yapabilirsiniz.

- Adı kaydetmek için bkz. "Adların Kaydedilmesi".

- Adların Kaydedilmesi